{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["lima_1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"lima_1","index":0,"n_rows":506,"n_cols":24,"rows_kept":506,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["FID","NRO","COD_INVENTENTARIO","TIPO_PELIGRO","PELIGRO_ES","NORTE","ESTE","COTA","ZONA","CUADRANGUL","PARAJE","DEPARTAMEN","PROVINCIA","DISTRITO","CUENCA","DATUM","FRANJA","PELIGRO","VULNERABIL","RIESGO","FUENTE_INF","FECHA_MUES","PROYECTO","DOCUMENTO"]
[0,325,154611331,"Flujo","Flujo de Detrito",8668856,315281,820,18,"25-j (Lurín)","Qda. Anchucaya, Condominio Sierra Morena","Lima","Huarochiri","Antioquia","Lurin","WGS84"," ","Alto","Alto","Riesgo Alto","Infor. Campo","2010-05-05","Estudio Hidrogeológico de la Cuenca Río Lurín"]
[1,326,154611332,"Flujo","Flujo de Detrito",8668510,313410,694,18,"25-j (Lurín)","Qda. Antivales, Condominio Sierra Morena","Lima","Lima","Cieneguilla","Lurin","WGS84"," ","Medio","Muy Alto","Riesgo Alto","Infor. Campo","2010-05-05","Estudio Hidrogeológico de la Cuenca Río Lurín"]
[2,399,"LUR-099","Caida","Derrumbe",8670370,301180,630,18,"25-j (Lurín)","HuaycÃ¡n/ Horacio De Zevallos","Lima","Lima","Ate","Rimac","WGS84",3,"Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[3,487,"LUR-100","Caida","Caída de Rocas",8669140,301890,785,18,"25-j (Lurín)","HuaycÃ¡n/ Zona V-225/ A.A.H.H. 12 De Agosto","Lima","Lima","Ate","Rimac","WGS84",3,"Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[4,488,"LUR-101","Caida","Caída de Rocas",8669250,301130,770,18,"25-j (Lurín)","HuaycÃ¡n/ Zona J","Lima","Lima","Ate","Rimac","WGS84",3,"Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[5,489,"LUR-102","Caida","Caída de Rocas",8669450,303130,905,18,"25-j (Lurín)","A.A.H.H. Zonas Altas De HuaycÃ¡n/ Zona R,S,T","Lima","Lima","Ate","Rimac","WGS84",3,"Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[6,490,"LUR-105","Caida","Caída de Rocas",8670939,300263,700,18,"25-j (Lurín)","Horacio Paredes","Lima","Lima","Ate","Rimac","WGS84",3,"Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[7,491,"LUR-106","Caida","Caída de Rocas",8670890,299500,658,18,"25-j (Lurín)","Horacio Zevallos/ Lomas-Grupo 4","Lima","Lima","Ate","Rimac","WGS84",3,"Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[8,492,"LUR-108","Caida","Caída de Rocas",8671100,296390,480,18,"25-j (Lurín)","San Juan","Lima","Lima","Ate","Rimac","WGS84",3,"Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[9,493,"LUR-110","Caida","Caída de Rocas",8669735,291640,430,18,"25-j (Lurín)","Jr. Carlos MariÃ¡tegui","Lima","Lima","Ate","Rimac","WGS84",3,"Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[10,494,"LUR-112","Caida","Caída de Rocas",8667830,291090,390,18,"25-j (Lurín)","MarÃ­a Parado De Bellido","Lima","Lima","Ate","Rimac","WGS84",3,"Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[11,495,"LUR-115","Caida","Caída de Rocas",8671670,285861,360,18,"25-j (Lurín)","3Â° Etapa De Campoy","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho","Rimac","WGS84",3,"Medio","Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[12,500,"LUR-055","Caida","Caída de Rocas",8668300,312800,650,18,"25-j (Lurín)","Lindero","Lima","Huarochiri","Antioquia","Lurin","WGS84",3,"Medio","Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[13,501,"LUR-056","Caida","Caída de Rocas",8666790,310900,585,18,"25-j (Lurín)","Piedra Lisa","Lima","Lima","Cieneguilla","Lurin","WGS84",3,"Medio","Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[14,510,"LUR-096","Caida","Caída de Rocas",8660640,288490,340,18,"25-j (Lurín)","La Capilla","Lima","Lima","La Molina","Rimac","WGS84",3,"Bajo","Medio"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[15,537,"LUR-116","Caida","Caída de Rocas",8670385,284109,280,18,"25-j (Lurín)","Mangomarca","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho","Rimac","WGS84",3,"Medio","Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[16,538,"LUR-118","Caida","Caída de Rocas",8671461,283461,270,18,"25-j (Lurín)","Cerro Lurigancho/Los Sauces","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho","Rimac","WGS84",3,"Medio","Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[17,569,"LMA-008","Caida","Caída de Rocas",8670042,280764,270,18,"25-i (Lima)","Aahh. El Bosque","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho","Rimac","WGS84",3,"Medio","Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[18,570,"LMA-010","Caida","Caída de Rocas",8672200,280019,250,18,"25-i (Lima)","Cerro Segundo/ Canto Chico","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho","Rimac","WGS84",3,"Medio","Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[19,613,"LUR-078","Caida","Derrumbe",8660717,301732,370,18,"25-j (Lurín)","Huascar","Lima","Lima","Cieneguilla","Lurin","WGS84",3,"Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[20,718,"LUR-135","Otro Peligro","Erosión Fluvial",8660032,303379,280,18,"25-j (Lurín)","Cieneguilla","Lima","Lima","Cieneguilla","Lurin","WGS84",3,"Alto","Alto","Riesgo Alto","Bol. Tecnico","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[21,719,"LUR-136","Otro Peligro","Erosión Fluvial",8670102,286072,168,18,"25-j (Lurín)","La Atarjea","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",3,"Bajo","Medio"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[22,726,"LMA-011","Otro Peligro","Erosión Fluvial",8669254,281120,280,18,"25-i (Lima)","MalecÃ³n Checa","Lima","Lima","El Agustino","Rimac","WGS84",3,"Medio","Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[23,735,"LUR-027","Otro Peligro","Erosión Fluvial",8659490,302962,311,18,"25-j (Lurín)","RÃ­o LurÃ­n","Lima","Lima","Cieneguilla","Lurin","WGS84",3,"Medio","Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[24,811,154641103,"Flujo","Flujo de Detrito",8671465,304410,940,18,"25-j (Lurín)","HuaycÃ¡n/ Santa Rosa-Alamos/ Zona Z","Lima","Lima","Ate","Rimac","WGS84",56,"Alto","Muy Alto","Riesgo muy Alto"," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[25,845,"LUR-129","Otro Peligro","Hundimiento",8667002,282464,230,18,"25-j (Lurín)","Cerro El Agustino","Lima","Lima","El Agustino"," ","WGS84",3,"Medio","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[26,846,"LUR-119","Otro Peligro","Hundimiento",8666022,282194,265,18,"25-j (Lurín)","C.E 1185","Lima","Lima","El Agustino","Rimac","WGS84",3,"Muy Alto"," "," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[27,849,"LUR-137","Otro Peligro","Inundación Fluvial",8664400,310100,9,18,"25-j (Lurín)","AntioquÃ­a, Cieneguilla","Lima","Lima","Lurin"," ","WGS84",3,"Medio","Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[28,863,"LUR-079","Otro Peligro","Inundación Fluvial",8671522,305303,350,18,"25-j (Lurín)","MalecÃ³n LurÃ­n","Lima","Lima","Cieneguilla","Lurin","WGS84",3,"Medio","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[29,1576,154711147,"Caida","Caída de Rocas",8673116,301721,600,18,"24-j (Chosica)","Huascoy, Mzna. G Y V","Lima","Lima","Chaclacayo","Chillon","WGS84",4,"Alto","Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[30,1577,154731148,"Flujo","Flujo de Detrito",8673118,301944,613,18,"24-j (Chosica)","Huascoy","Lima","Lima","Chaclacayo","Rimac","WGS84",4,"Alto","Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[31,1587,154721166,"Otro Peligro","Erosión Fluvial",8676759,310581,770,18,"24-j (Chosica)","Chaclacayo/ Sector Chacrasana","Lima","Lima","Chaclacayo","Rimac","WGS84",4,"Alto","Medio"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[32,1588,154721167,"Caida","Caída de Rocas",8676739,311812,790,18,"24-j (Chosica)","Quebrada Llacamora/California","Lima","Lima","Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Alto","Medio"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[33,1589,154721168,"Flujo","Flujo de Detrito",8677192,313160,870,18,"24-j (Chosica)","Quebrada California/ California","Lima","Lima","Lurigancho","Rimac","WGS84",4," ","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[34,1590,154721170,"Flujo","Flujo de Detrito",8679939,313062,870,18,"24-j (Chosica)","Quebrada Quirio/ Nicolas De PiÃ©rola","Lima","Lima","Lurigancho","Rimac","WGS84",4," ","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[35,1591,154721171,"Flujo","Flujo de Detrito",8680426,314682,985,18,"24-j (Chosica)","Quebrada Pedregal /Aahh El Pedregal-Av. JosÃ© Galvez","Lima","Lima","Lurigancho","Rimac","WGS84",4," ","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[36,1592,154721172,"Caida","Caída de Rocas",8673239,311362,1600,18,"24-j (Chosica)","Cerro Chaclacayo","Lima","Lima","Chaclacayo","Rimac","WGS84",4,"Alto","Bajo"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[37,1593,154721174,"Caida","Caída de Rocas",8674127,314347,1540,18,"24-j (Chosica)","Cerro California","Lima","Lima","Chaclacayo","Rimac","WGS84",4,"Alto","Bajo"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[38,1594,154721175,"Caida","Caída de Rocas",8677389,312962,900,18,"24-j (Chosica)","California/ Cerro California","Lima","Lima","Chaclacayo","Rimac","WGS84",4,"Alto","Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[39,1595,154721176,"Otro Peligro","Erosión Fluvial",8678039,311762,750,18,"24-j (Chosica)","Yanacoto/ California-Palmo Bajo","Lima","Lima","Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Muy Alto","Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[40,1596,154721178,"Flujo","Flujo de Detrito",8678238,311262,870,18,"24-j (Chosica)","Quebrada Yanacoto","Lima","Lima","Lurigancho","Rimac","WGS84",4," ","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[41,1597,154721179,"Caida","Caída de Rocas",8679839,311262,1000,18,"24-j (Chosica)","Aahh. Yanacoto/ Quebrada Santa MarÃ­a","Lima","Lima","Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[42,1598,154721180,"Otro Peligro","Erosión Fluvial",8678733,313802,830,18,"24-j (Chosica)","RÃ­o RÃ­mac/ Pte La Cantuta","Lima","Lima","Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Alto","Medio","Riesgo Medio"," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[43,1599,154721182,"Caida","Caída de Rocas",8680964,317402,950,18,"24-j (Chosica)","Sector Piedra Grande -La Ronda","Lima","Lima","Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Alto","Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[44,1602,154721186,"Caida","Caída de Rocas",8679139,317362,1600,18,"24-j (Chosica)","Cerca De La Antena De Etecen.","Lima","Lima","Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Alto","Bajo"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[45,1603,154721187,"Caida","Caída de Rocas",8679484,317807,1400,18,"24-j (Chosica)","Cerro Santa Ana","Lima","Lima","Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Alto","Bajo"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[46,1604,154721188,"Flujo","Flujo de Detrito",8680439,316262,1000,18,"24-j (Chosica)","Quebrada La Ronda","Lima","Lima","Lurigancho","Rimac","WGS84",4," ","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[47,1605,154721190,"Flujo","Flujo de Detrito",8678907,315397,1000,18,"24-j (Chosica)","Quebrada Santo Domingo/Santo Domingo","Lima","Lima","Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Muy Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[48,1606,154721191,"Caida","Caída de Rocas",8678688,314988,850,18,"24-j (Chosica)","Universidad La Cantuta / Quebrada Talco Machay","Lima","Lima","Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[49,1607,154721192,"Flujo","Flujo de Detrito",8678242,314798,910,18,"24-j (Chosica)","Universidad La Cantuta/ Quebrada La Cantuta","Lima","Lima","Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Muy Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[50,1609,154721197,"Caida","Caída de Rocas",8673339,297463,600,18,"24-j (Chosica)","Carapongo","Lima","Lima","Chaclacayo","Rimac","WGS84",4,"Alto","Bajo"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[51,1610,154721198,"Otro Peligro","Erosión Fluvial",8672589,298993,500,18,"24-j (Chosica)","Carapongo","Lima","Lima","Chaclacayo","Rimac","WGS84",4,"Alto","Medio"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[52,1611,154721200,"Caida","Caída de Rocas",8673202,299507,550,18,"24-j (Chosica)","Cerro La Parra/Ã‘aÃ±a","Lima","Lima","Chaclacayo","Rimac","WGS84",4,"Alto","Medio"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[53,1612,154721201,"Caida","Caída de Rocas",8674939,299540,650,18,"24-j (Chosica)","Quebrada La Laguna","Lima","Lima","Chaclacayo","Rimac","WGS84",4,"Alto","Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[54,1613,154721202,"Flujo","Flujo de Detrito",8675081,299267,670,18,"24-j (Chosica)","Aahh. La Era (3ra, 4ta Y 5ta Etapas)","Lima","Lima","Chaclacayo","Rimac","WGS84",4,"Alto","Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[55,1614,154721203,"Flujo","Flujo de Detrito",8675384,300509,695,18,"24-j (Chosica)","Quebrada PerÃº/ Cerro Algarrobo","Lima","Lima","Chaclacayo","Rimac","WGS84",4,"Alto","Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[56,1615,154721205,"Caida","Caída de Rocas",8675539,302563,610,18,"24-j (Chosica)","Sector Hoyos","Lima","Lima","Chaclacayo","Rimac","WGS84",4,"Alto","Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[57,1616,154721206,"Flujo","Flujo de Detrito",8677239,304963,750,18,"24-j (Chosica)","Vallecito/Quebrada Vizcachaca/Anexo 3","Lima","Lima","Chaclacayo","Rimac","WGS84",4,"Alto","Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[58,1617,154721207,"Caida","Caída de Rocas",8676262,304893,690,18,"24-j (Chosica)","HuampanÃ­","Lima","Lima","Chaclacayo","Rimac","WGS84",4,"Alto","Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[59,1618,154741209,"Caida","Caída de Rocas",8676139,306543,700,18,"24-j (Chosica)","Urb. Los Girasoles","Lima","Lima","Chaclacayo","Rimac","WGS84",4,"Alto","Medio"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[60,1619,154741210,"Flujo","Flujo de Detrito",8674528,307137,755,18,"24-j (Chosica)","Urb. Cusipata/ Cerro Chaclacayo","Lima","Lima","Chaclacayo","Rimac","WGS84",4,"Muy Alto","Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[61,1620,154741211,"Caida","Caída de Rocas",8675039,307557,700,18,"24-j (Chosica)","Cerro Chaclacayo/ Calle Los Pinos","Lima","Lima","Chaclacayo","Rimac","WGS84",4,"Muy Alto","Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[62,1621,154741213,"Caida","Caída de Rocas",8677191,309487,850,18,"24-j (Chosica)","Sector Chacrasana","Lima","Lima","Chaclacayo","Rimac","WGS84",4,"Alto","Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[63,1622,154741214,"Otro Peligro","Inundación Fluvial",8676389,308713,680,18,"24-j (Chosica)","San Alberto-Los Girasoles","Lima","Lima","Chaclacayo","Rimac","WGS84",4,"Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[64,1655,154741263,"Caida","Caída de Rocas",8681839,317212,1000,18,"24-j (Chosica)","Aahh. Buenos Airres, Casa Huerta.","Lima","Lima","Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[65,1656,154741264,"Flujo","Flujo de Detrito",8681871,317555,975,18,"24-j (Chosica)","Aahh. Buenos Aires, Casa Huerta.","Lima","Lima","Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[66,1657,154741266,"Flujo","Flujo de Detrito",8681111,316302,930,18,"24-j (Chosica)","Quebrada Carosio/Av. Miguel Grau","Lima","Lima","Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Muy Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[67,1658,154741267,"Caida","Caída de Rocas",8680839,315912,840,18,"24-j (Chosica)","Aahh. Moyepampa","Lima","Lima","Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[68,1659,154741268,"Flujo","Flujo de Detrito",8679989,316562,840,18,"24-j (Chosica)","Sector Mariscal CÃ¡ceres","Lima","Lima","Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Muy Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[69,1660,154741269,"Caida","Caída de Rocas",8680689,315262,890,18,"24-j (Chosica)","Aahh. Libertad","Lima","Lima","Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[70,1661,154741271,"Caida","Caída de Rocas",8680039,314535,1000,18,"24-j (Chosica)","Club Bosque Campo Y DÃ­a","Lima","Lima","Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[71,1662,154741272,"Flujo","Flujo de Detrito",8677936,309735,905,18,"24-j (Chosica)","Quebrada Chacrasana","Lima","Lima","Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Muy Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[72,1663,154741273,"Otro Peligro","Inundación Fluvial",8675839,307396,680,18,"24-j (Chosica)","Frente A HuampanÃ­ Alto","Lima","Lima","Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[73,1664,154741275,"Flujo","Flujo de Detrito",8673503,304147,830,18,"24-j (Chosica)","Urb. El Cuadro","Lima","Lima","Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[74,1665,154741276,"Flujo","Flujo de Detrito",8673454,306172,860,18,"24-j (Chosica)","Aahh Las Terrazas De Chaclacayo Y La Ensenada","Lima","Lima","Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Muy Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[75,1666,154741277,"Caida","Caída de Rocas",8680089,315097,920,18,"24-j (Chosica)","Aahh. Cristo Blanco","Lima","Lima","Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[76,1760,154731420,"Caida","Caída de Rocas",8675435,292197,520,18,"24-j (Chosica)","Aahh Paraiso De Cajamarquilla-AmpliaciÃ³n","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Alto","Medio"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[77,1761,154731421,"Caida","Caída de Rocas",8675591,291058,540,18,"24-j (Chosica)","Aahh Casa Huerta, La CampiÃ±a","Lima","Lima","Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Alto","Muy Alto","Riesgo muy Alto"," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[78,1762,154731422,"Caida","Caída de Rocas",8675150,291250,460,18,"24-j (Chosica)","Aahh SeÃ±or De Los Milagros/ParaÃ­so","Lima","Lima","Lurigancho","Rimac","WGS84",56,"Alto","Alto","Riesgo Alto"," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[79,1763,154731423,"Caida","Caída de Rocas",8677564,290055,750,18,"24-j (Chosica)","Aahh La Lomas De Jicamarca","Lima","Lima","Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[80,1764,154731425,"Caida","Caída de Rocas",8676400,288450,540,18,"24-j (Chosica)","Aahh Villa Esperanza - Jicamarca7 Villa Esperanza Anexo 08","Lima","Lima","Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Alto","Alto","Riesgo Alto"," ","2008-08-26","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[81,1765,154731426,"Caida","Caída de Rocas",8675360,288180,480,18,"24-j (Chosica)","Aahh Villa De Los Angeles-Julio C. Tello","Lima","Lima","Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[82,1766,154731427,"Caida","Caída de Rocas",8674480,287230,490,18,"24-j (Chosica)","Aahh Valle El Triunfo","Lima","Lima","Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[83,1767,154731429,"Caida","Caída de Rocas",8675600,293080,400,18,"24-j (Chosica)","Aahh UniÃ³n PerÃº/Saracoto Grande","Lima","Lima","Lurigancho","Rimac","WGS84",56,"Alto","Alto","Riesgo Alto"," ","2008-08-25","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[84,1768,154731430,"Caida","Caída de Rocas",8672593,282740,300,18,"24-j (Chosica)","Aahh Villa El Rosario, Manco Inca, San Pedro","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[85,1769,154731431,"Caida","Caída de Rocas",8673776,282882,280,18,"24-j (Chosica)","Aahh Medalla Milagrosa Y San Pedro - Penal De Lurigancho","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[86,1770,154731433,"Caida","Caída de Rocas",8673994,285213,460,18,"24-j (Chosica)","Aahh San Pablo, Hijos De San Pablo, San Martin, Cerro Balcon","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[87,1771,154731434,"Caida","Caída de Rocas",8674590,284863,420,18,"24-j (Chosica)","Aahh Las Maravillas, Nueva Vida, San Francisco De Asis","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[88,1772,154731435,"Caida","Caída de Rocas",8675780,283670,375,18,"24-j (Chosica)","Aahh Casurinas Y El Porvenir","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[89,1773,154731437,"Caida","Caída de Rocas",8676390,284760,380,18,"24-j (Chosica)","Aahh 28 De Febrero, 6 De Agosto","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[90,1774,154731438,"Caida","Caída de Rocas",8676185,285710,410,18,"24-j (Chosica)","AmpliaciÃ³n Santa Maria, Nueva Alianza, Santa Rosa","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[91,1775,154731439,"Caida","Caída de Rocas",8676800,285867,420,18,"24-j (Chosica)","Aahh Santa MarÃ­a, Las Lomas De Santa MarÃ­a, CorazÃ³n De Jesus, SeÃ±or De Los Milagros, SeÃ±or De Luren.","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[92,1776,154731441,"Caida","Caída de Rocas",8677980,284760,410,18,"24-j (Chosica)","Aahh Los Constructores, Cerro Alegre, Aahh Unidos Al Desarrollo, Pueblos Unidos","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[93,1777,154731442,"Caida","Caída de Rocas",8679076,285485,410,18,"24-j (Chosica)","Aahh Santa Cruz De Jicamarca-Nueva Jerusalen","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[94,1778,154731443,"Caida","Caída de Rocas",8678996,286075,500,18,"24-j (Chosica)","Aahh Cesar Vallejo","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[95,1779,154731445,"Flujo","Flujo de Detrito",8681254,287599,660,18,"24-j (Chosica)"," ","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Medio","Bajo"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[96,1780,154731446,"Flujo","Flujo de Detrito",8681995,289070,820,18,"24-j (Chosica)","Aahh La Rinconada De Villa Sol","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Medio","Medio"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[97,1781,154731447,"Flujo","Flujo de Detrito",8684190,288270,860,18,"24-j (Chosica)","Quebrada Media Luna","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Medio","Medio"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[98,1782,154731449,"Flujo","Flujo de Detrito",8685481,287179,870,18,"24-j (Chosica)","Las Flores De Jicamarca; Anexo 22 Sector Valle Sagrado-Los Jardines / Quebrada Canto Grande","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Medio","Medio"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[99,1783,154731450,"Caida","Caída de Rocas",8686970,287308,890,18,"24-j (Chosica)","Las Flores De Jicamarca; El Valle Sagrado","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[100,1784,154731451,"Flujo","Flujo de Detrito",8686289,288266,1000,18,"24-j (Chosica)","Sector PequeÃ±o Paraiso De Los Jardines, Aahh Los Jardines","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Medio","Medio"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[101,1785,154731453,"Flujo","Flujo de Detrito",8684027,286165,675,18,"24-j (Chosica)","Quebrada Sin Nombre, Aahh Los Jasmines, Villa El Trebol","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Medio","Medio"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[102,1786,154731454,"Caida","Caída de Rocas",8683215,285905,608,18,"24-j (Chosica)","Villa El Trebol","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[103,1787,154731455,"Caida","Caída de Rocas",8680318,285240,470,18,"24-j (Chosica)","Aahh Montenegro-Sector Chacrita-Aahh Isabel Flores De Oliva","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[104,1789,154731458,"Caida","Caída de Rocas",8680600,283130,460,18,"24-j (Chosica)","Aahh Jose Carlos MariÃ¡tegui","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[105,1790,154741459,"Caida","Caída de Rocas",8679350,282335,440,18,"24-j (Chosica)","Aahh San Juan De Casablanca-9 De Febrero","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[106,1791,154741461,"Caida","Caída de Rocas",8677930,282746,350,18,"24-j (Chosica)","Aahh Bayovar Sector AmpliaciÃ³n, Balcon, San Marcos","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[107,1801,154731477,"Caida","Caída de Rocas",8679369,315430,900,18,"24-j (Chosica)","Chosica-Aahh Sauce","Lima","Lima","Lurigancho","Rimac","WGS84",4," ","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[108,1803,154731479,"Flujo","Flujo de Detrito",8678052,295846,520,18,"24-j (Chosica)","Quebrada Silencio, Quebrada Colca, Quebrada RÃ­o Seco","Lima","Lima","Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Muy Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[109,1806,154721483,"Otro Peligro","Erosión Fluvial",8679681,315378,820,18,"24-j (Chosica)","Chosica","Lima","Lima","Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[110,1836,144731041,"Caida","Caída de Rocas",8678470,281080,390,18,"24-i (Chancay)","Aahh Santa Rosita, Manos De Dios, Alto Rosal","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Muy Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[111,1837,144741042,"Caida","Caída de Rocas",8677290,281000,365,18,"24-i (Chancay)","Aahh 1Â° De Abril, Nueva Jerusalen, Pedregal, 3 De Abril","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Muy Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[112,1838,144741043,"Caida","Caída de Rocas",8676760,280814,320,18,"24-i (Chancay)","Aahh Jorge Basadre Y 19 De Abril, SeÃ±or De Los Milagros, Huascar","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Muy Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[113,1839,144741045,"Caida","Caída de Rocas",8675202,279680,330,18,"24-i (Chancay)","Sector AmpliaciÃ³n De San Fernando, Santa Cruz De Muruhuay","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Muy Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[114,1840,144731046,"Caida","Caída de Rocas",8674020,279720,350,18,"24-i (Chancay)","Aahh Villa Florida, 28 De Julio, 23 De Octubre","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Muy Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[115,1841,144731047,"Caida","Caída de Rocas",8673240,279860,330,18,"24-i (Chancay)","Aahh San HilariÃ³n Alto-ComitÃ© 55b+L6","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Muy Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[116,1846,144741054,"Caida","Caída de Rocas",8676500,279300,600,18,"24-i (Chancay)","Aahh Nuevo Carmen Alto, Micaela Bastidas, Virgen Del Carmen","Lima","Lima","Comas","Chillon","WGS84",4,"Alto","Alto","Riesgo Alto"," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[117,2278,"LMA-009","Otro Peligro","Hundimiento",8671085,280775,280,18,"25-i (Lima)","Aahh. Villa Hermosa","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho","Rimac","WGS84",3,"Medio","Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[118,2280,"LUR-114","Otro Peligro","Erosión Fluvial",8670439,292050,355,18,"25-j (LurÃ­n)","Mirador NÂ° 11-12","Lima","Lima","Ate","Rimac","WGS84",3,"Medio","Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[119,2281,"LUR-057","Otro Peligro","Erosión Fluvial",8663825,307300,420,18,"25-j (LurÃ­n)","Fundo Molle A La Altura De Malecon Lurin","Lima","Lima","Cieneguilla","Lurin","WGS84",3,"Alto","Muy Alto","Riesgo muy Alto"," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[120,2282,"LUR-138","Otro Peligro","Inundación Fluvial",8660556,302633,300,18,"25-j (LurÃ­n)"," ","Lima","Lima","Cieneguilla"," ","WGS84",3,"Medio","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[121,2521,"LUR-104","Caida","Caída de Rocas",8671850,302450,740,18,"25-j (LurÃ­n)","HuaycÃ¡n/ Zona N/ Ucv177","Lima","Lima","Ate","Rimac","WGS84",3,"Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[122,2522,"LUR-109","Caida","Caída de Rocas",8669410,293960,420,18,"25-j (LurÃ­n)"," ","Lima","Lima","Ate","Rimac","WGS84",3,"Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[123,2525,"LUR-080","Caida","Caída de Rocas",8662101,305721,365,18,"25-j (LurÃ­n)","Los Ficus","Lima","Lima","Cieneguilla","Lurin","WGS84",3,"Medio","Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[124,2526,"LUR-084","Caida","Caída de Rocas",8663129,291900,330,18,"25-j (LurÃ­n)"," ","Lima","Lima","La Molina","Lurin","WGS84",3,"Medio","Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[125,2538,"LUR-117","Caida","Caída de Rocas",8671905,285252,365,18,"25-j (LurÃ­n)","Villa Mangomarca/ Cerro Lurigancho","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho","Rimac","WGS84",3,"Medio","Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[126,2548,"LMA-007","Caida","Caída de Rocas",8668871,280670,300,18,"25-i (Lima)","Aahh. Vista Alegre/Cerro San CristÃ³bal","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho","Rimac","WGS84",3,"Medio","Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[127,2598,"LUR-120","Otro Peligro","Erosión Fluvial",8669600,290163,275,18,"25-j (LurÃ­n)","Frente Al MalecÃ³n Checa","Lima","Lima","El Agustino","Rimac","WGS84",3,"Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[128,2632,"LUR-113","Flujo","Flujo de Detrito",8670415,287454,295,18,"25-j (LurÃ­n)","Quebrada Huaycoloro","Lima","Lima","Lurigancho","Rimac","WGS84",3,"Medio","Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[129,2637,"LUR-129","Otro Peligro","Inundación Fluvial",8670131,290579,350,18,"25-j (LurÃ­n)","Aa. Hh. Javier Heraud","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84",3,"Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[130,2638,"LUR-131","Otro Peligro","Inundación Fluvial",8662283,306785,345,18,"25-j (LurÃ­n)","Puente Cieneguilla, Aguas Abajo","Lima","Lima","Cieneguilla"," ","WGS84",3,"Medio","Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[131,2642,"LUR-107","Otro Peligro","Inundación Fluvial",8672110,298390,510,18,"25-j (LurÃ­n)","RÃ­o RÃ­mac/ Pariacci","Lima","Lima","Ate","Rimac","WGS84",3,"Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[132,2877,154721169,"Flujo","Flujo de Detrito",8678989,311562,870,18,"24-j (Chosica)","Quebrada Santa MarÃ­a","Lima","Lima","Lurigancho","Rimac","WGS84",4," ","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[133,2879,154721177,"Otro Peligro","Erosión Fluvial",8676433,309762,720,18,"24-j (Chosica)","Puente Los Angeles","Lima","Lima","Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Muy Alto","Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[134,2880,154721181,"Caida","Caída de Rocas",8680039,316712,950,18,"24-j (Chosica)","Aahh. Mariscal CÃ¡ceres","Lima","Lima","Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[135,2882,154721189,"Caida","Caída de Rocas",8678689,315862,1000,18,"24-j (Chosica)","Sector Mariscal Castilla / San Fernanado Alto.","Lima","Lima","Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[136,2884,154721199,"Flujo","Flujo de Detrito",8674039,297313,600,18,"24-j (Chosica)","Quebrada Carapongo","Lima","Lima","Chaclacayo","Rimac","WGS84",4,"Alto","Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[137,2885,154721204,"Caida","Caída de Rocas",8675689,301963,620,18,"24-j (Chosica)","San Francisco-Alto PerÃº","Lima","Lima","Chaclacayo","Rimac","WGS84",4,"Alto","Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[138,2886,154721208,"Otro Peligro","Erosión Fluvial",8675339,305335,645,18,"24-j (Chosica)","Establo De HuamanÃ­","Lima","Lima","Chaclacayo","Rimac","WGS84",4,"Alto","Medio"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[139,2887,154741212,"Flujo","Flujo de Detrito",8675499,309582,800,18,"24-j (Chosica)","Urbs. Alto Los CÃ³ndores,AsociaciÃ³n De Propietarios Garcilazo De La Vega, Los Laureles, Juan Velasco Alvarado Y Tupac Amaru.","Lima","Lima","Chaclacayo","Rimac","WGS84",4,"Alto","Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[140,2899,154741265,"Flujo","Flujo de Detrito",8681426,316946,985,18,"24-j (Chosica)","Aahh. Buenos Aires, Trinchera/ Quebrada Rayo De Sol.","Lima","Lima","Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Muy Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[141,2900,154741270,"Caida","Caída de Rocas",8680439,314962,985,18,"24-j (Chosica)","Aahh. El Pedregal, San Antoni Del Pedregal Alto","Lima","Lima","Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[142,2901,154741274,"Caida","Caída de Rocas",8676339,307013,800,18,"24-j (Chosica)","HuampanÃ­ Alto","Lima","Lima","Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[143,2932,154731419,"Caida","Caída de Rocas",8675293,293006,460,18,"24-j (Chosica)","Aahh Saracoto Chico","Lima","Lima","Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[144,2933,154731424,"Flujo","Flujo de Detrito",8676696,289248,630,18,"24-j (Chosica)","Aahh La Lomas De Jicamarca","Lima","Lima","Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Muy Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[145,2934,154731428,"Caida","Caída de Rocas",8674230,288650,390,18,"24-j (Chosica)","Aahh Las ViÃ±as/Valle El Triunfo","Lima","Lima","Lurigancho","Rimac","WGS84",56,"Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-08-26","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[146,2935,154731432,"Caida","Caída de Rocas",8674181,284179,360,18,"24-j (Chosica)","Aahh Juan Pablo Y Nuevo Milenio, Casuarinas","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[147,2936,154731436,"Caida","Caída de Rocas",8676290,284450,310,18,"24-j (Chosica)","Aahh SimÃ³n Bilivar - 6 De Diciembre","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[148,2937,154731440,"Caida","Caída de Rocas",8676940,284970,390,18,"24-j (Chosica)","Aahh 27 De Marzo Y Tupac Amaru Ii","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[149,2938,154731444,"Flujo","Flujo de Detrito",8680040,288520,770,18,"24-j (Chosica)","Aahh Las Lomas Altas, Comunidad Campesina De Jicamarca","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Medio","Medio"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[150,2939,154731448,"Caida","Caída de Rocas",8682925,286970,850,18,"24-j (Chosica)","Anexo 22 Jicamarca","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Medio","Medio"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[151,2940,154731452,"Flujo","Flujo de Detrito",8685295,286415,820,18,"24-j (Chosica)","Aahh Los Jardines, Sector El Mirador","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Medio","Medio"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[152,2941,154731456,"Caida","Caída de Rocas",8680435,284580,500,18,"24-j (Chosica)","Aahh Los Cipreses, El Progreso Y Los Heraldos","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[153,2942,154741460,"Caida","Caída de Rocas",8678468,283206,410,18,"24-j (Chosica)","Aahh Los Portales, SeÃ±or De Los Milagros,  10 De Octubre","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[154,2946,154731480,"Flujo","Flujo de Lodo",8676800,285867,420,18,"24-j (Chosica)","Aahh Nuevo PerÃº, Brisas De Huascar, CorazÃ³n De Jesus, SeÃ±or De Los Milagros, SeÃ±or De Luren, Totori.","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Medio","Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[155,2957,144741040,"Caida","Caída de Rocas",8679420,281290,510,18,"24-i (Chancay)","Sector Cristo Rey, Aahh Saul Cantoral-16 De Diciembre,En El Cerro Mirador.","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Muy Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[156,2958,144741044,"Caida","Caída de Rocas",8676790,280230,320,18,"24-i (Chancay)","Aahh Huascar, Sector Bosque Y Brisas De Belen","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Muy Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[157,2959,144741048,"Caida","Caída de Rocas",8672520,280060,285,18,"24-i (Chancay)","Aahh Nuevo San Juan","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho","Rimac","WGS84",4,"Muy Alto","Muy Alto"," "," ","2003-04-01","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[158,3114,154731583,"Caida","Caída de Rocas",8677470,289460,667,18,"24-j (Chosica)","San Juan De Jicamaraca","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84",56,"Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-08-26","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[159,3115,154731590,"Caida","Caída de Rocas",8673630,286727,490,18,"24-j (Chosica)","Aahh Los Portales","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84",56,"Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-08-27","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[160,3125,154841026,"Otro Peligro","Erosión Fluvial",8657026,300829," ",18,"23-j (Canta)"," ","Lima","Lima","Pachacamac"," ","WGS84",56,"Medio","Medio","Riesgo Medio"," ","2008-10-22","Estudio Riesgos Geológicos -  Franjas 1,2,3,4"]
[161,3133,154721625,"Caida","Caída de Rocas",8679788,316244,1132,18,"24-j (Chosica)","Rosario-Chosica","Lima","Lima","Lurigancho","Rimac","WGS84"," "," "," "," "," ","2013-04-08","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[162,3146,"154721571a","Flujo","Flujo de Detrito",8680490,312500," ",18,"24-j (Chosica)","Quebrada Quirio/ Chosica","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," ","Alto","Alto","Riesgo Alto"," ","2008-08-02","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[163,3383,154721563,"Caida","Caída de Rocas",8676250,315700,859,18,"24-j (Chosica)","Qda Regatas/Club Regatas/Chosica","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," ","Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-08-01","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[164,3384,154721566,"Caida","Caída de Rocas",8679500,315300,890,18,"24-j (Chosica)"," ","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," ","Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-08-01","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[165,3385,154721561,"Caida","Caída de Rocas",8676458,314670,300,18,"24-j (Chosica)","Club Regatasz/Qda California/Chosica","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," ","Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-08-01","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[166,3386,154721567,"Caida","Caída de Rocas",8677222,313245," ",18,"24-j (Chosica)","Qda California/Chosica","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," ","Alto","Muy Alto","Riesgo muy Alto"," ","2008-08-01","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[167,3387,"154721170a","Caida","Caída de Rocas",8676400,312500,900,18,"24-j (Chosica)","Cerro California/Brisas De California/Chosica","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," ","Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-08-01","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[168,3388,154721188,"Flujo","Flujo de Detrito",8678792,315570," ",18,"24-j (Chosica)","Quebrada Santo Domingo / Chosica","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," "," "," "," "," ","2008-08-01","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[169,3389,"154721188a","Flujo","Flujo de Detrito",8678792,315570," ",18,"24-j (Chosica)","Lurigancho/Chosic/Qda. Santo Domingo","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," ","Medio","Medio","Riesgo Medio"," ","2008-08-01","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[170,3390,154721564,"Flujo","Flujo de Detrito",8676750,315250,800,18,"24-j (Chosica)","Naciente De La Quebrada  Suete.","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," ","Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-08-01","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[171,3391,154721562,"Flujo","Flujo de Detrito",8676700,313700,900,18,"24-j (Chosica)","California/Chosica","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," ","Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-08-01","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[172,3394,"154721567a","Flujo","Flujo de Detrito",8676958,312815," ",18,"24-j (Chosica)","CÂº California,Qda California/Chosica","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," ","Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-08-01","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[173,3395,154721559,"Caida","Derrumbe",8679394,315455," ",18,"24-j (Chosica)","Sauce Grande/Chosica","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," ","Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-08-01","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[174,3397,"154721562a","Flujo","Flujo de Detrito",8682050,317500," ",18,"24-j (Chosica)"," ","Lima","Huarochiri","Santa Eulalia"," ","WGS84"," ","Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-07-31","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[175,3398,154721560,"Caida","Caída de Rocas",8681100,317870,1050,18,"24-j (Chosica)","Piedra Grande \"\"Av La Libertad\"\" Chosica","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," ","Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-07-31","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[176,3399,"154721559a","Flujo","Flujo de Detrito",8680000,317500,1060,18,"24-j (Chosica)","Chosica","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," ","Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-07-31","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[177,3400,"154721187a","Caida","Caída de Rocas",8679998,317971,1069,18,"24-j (Chosica)"," ","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," ","Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-07-31","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[178,3401,"154721187b","Flujo","Flujo de Detrito",8679232,318739,1260,18,"24-j (Chosica)","Quebrada La Ronda/Aahh 9 De Julio/Ricardo Palma","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," ","Alto","Medio","Riesgo Medio"," ","2008-07-31","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[179,3476,154641293,"Otro Peligro","Erosión Fluvial",8669776.4,285588.919999999,270,18,"25-j (LurÃ­n)"," ","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho","Rimac","WGS84",56,"Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-11-19","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[180,3479,154641294,"Otro Peligro","Erosión de Ladera",8669711.39,283034.95,227,18,"25-j (LurÃ­n)","Rimac","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",56,"Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-11-18","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[181,3480,154641295,"Otro Peligro","Erosión Fluvial",8669741.39,283560.95,238,18,"25-j (LurÃ­n)"," ","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho","Rimac","WGS84",56,"Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-11-19","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[182,3481,154731617,"Caida","Caída de Rocas",8677370,305800,750,18,"24-j (Chosica)","Viscachera","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," ","Alto","Medio","Riesgo Medio"," ","2008-08-03","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[183,3482,154731613,"Flujo","Flujo de Detrito",8677860,305618,790,18,"24-j (Chosica)","Quebrada Viscachera I Chosica","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," ","Alto","Medio","Riesgo Medio"," ","2008-08-03","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[184,3483,"154731613a","Flujo","Flujo de Detrito",8678220,305800," ",18,"24-j (Chosica)","Qda Vizcachera. Chosica","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," ","Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-08-02","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[185,3484,154731615,"Caida","Caída de Rocas",8675650,300200," ",18,"24-j (Chosica)","Chosica Ã‘ana","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," ","Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-08-03","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[186,3485,154731206,"Flujo","Flujo de Detrito",8677250,305300,730,18,"24-j (Chosica)","Qda. Vizcahera Vallecito Sector 12/Chosica","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," ","Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-08-03","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[187,3486,154731200,"Caida","Caída de Rocas",8673666,299705," ",18,"24-j (Chosica)","Universidad Loas Andes/UniÃ³n Ã‘aÃ±a","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," ","Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-08-03","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[188,3487,154731611,"Flujo","Flujo de Detrito",8675500,307300," ",18,"24-j (Chosica)"," ","Lima","Lima","Chaclacayo"," ","WGS84"," ","Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-08-03","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[189,3488,154731203,"Flujo","Flujo de Detrito",8675250,300775," ",18,"24-j (Chosica)","Chosica/ Ã‘aÃ±a","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," ","Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-08-03","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[190,3489,154731610,"Flujo","Flujo de Detrito",8676580,300077," ",18,"24-j (Chosica)","Virgen De Ladera 4ta Etapa Chosica","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," ","Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-08-03","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[191,3490,"154731607a","Otro Peligro","Erosión Fluvial",8676100,307590," ",18,"24-j (Chosica)","Puente Ã‘aÃ±a Rio Rimac/Chosica","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," ","Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-08-03","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[192,3491,154731612,"Flujo","Flujo de Detrito",8677500,305000," ",18,"24-j (Chosica)","Vizcachera Iii Vallecito Anexo 12 Chosica","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," ","Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-08-03","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[193,3492,154731207,"Caida","Caída de Rocas",8676650,305250," ",18,"24-j (Chosica)","Salioda De La Vizcachera/ Chosica","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," ","Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-08-03","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[194,3493,154721270,"Flujo","Flujo de Detrito",8681300,312700,1070,18,"24-j (Chosica)","Quebrada Pedregal","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," ","Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-08-03","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[195,3494,"154731171a","Flujo","Flujo de Detrito",8681020,314700," ",18,"24-j (Chosica)","Qda. Quirio Chosica","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," ","Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-08-03","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[196,3495,154721143,"Flujo","Flujo de Detrito",8678730,311720," ",18,"24-j (Chosica)","YanacÃ³n/ Qda. Santa Maria","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," ","Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-08-02","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[197,3496,"154731142a","Flujo","Flujo de Detrito",8676610,307384,735,18,"24-j (Chosica)","Qda. Huampani Alto","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," ","Alto","Medio","Riesgo Medio"," ","2008-08-02","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[198,3497,154721573,"Flujo","Flujo de Detrito",8677180,309492,770,18,"24-j (Chosica)","San Alberto/ Chosica","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," ","Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-08-02","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[199,3498,154721277,"Caida","Caída de Rocas",8680190,315250,890,18,"24-j (Chosica)","Cerro Pablo PatrÃ³n Chosica","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," ","Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-08-02","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[200,3499,154721568,"Caida","Caída de Rocas",8681280,314590,1070,18,"24-j (Chosica)"," ","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," ","Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-08-02","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[201,3500,154721569,"Caida","Caída de Rocas",8680700,314250," ",18,"24-j (Chosica)","Cerro Quirio Chosica","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," ","Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-08-02","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[202,3501,154721570,"Caida","Caída de Rocas",8679430,314200," ",18,"24-j (Chosica)","Pasaje Navidad Chosica","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," ","Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-08-03","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[203,3502,154721571,"Caida","Caída de Rocas",8680490,312500," ",18,"24-j (Chosica)","Quebrada Quirio /Quinta Zona/ Santarosa","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," ","Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-08-02","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[204,3503,154721572,"Caida","Caída de Rocas",8679850,310500,1000,18,"24-j (Chosica)","Qda Yanacoto/ Qda.Satamani Chosica","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," ","Alto","Medio","Riesgo Medio"," ","2008-08-02","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[205,3504,154721619,"Caida","Caída de Rocas",8674250,306320,800,18,"24-j (Chosica)","Las Cumbres","Lima","Lima","Chaclacayo"," ","WGS84"," ","Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-08-02","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[206,3505,154731618,"Otro Peligro","Erosión Fluvial",8676022,307080,692,18,"24-j (Chosica)","Huampani Chosica","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," ","Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-08-02","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[207,3506,154731616,"Caida","Caída de Rocas",8677268,305553,750,18,"24-j (Chosica)","Qda. Vizcachera","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," ","Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-08-03","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[208,3552,"154631239a","Flujo","Flujo de Detrito",8659541.57,300111.729999999,210,18,"25-j (LurÃ­n)","Ampliacion Zona A Manchay","Lima","Lima","Cieneguilla"," ","WGS84",56," "," "," "," ","2008-10-22","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[209,3560,154641250,"Otro Peligro","Hundimiento",8663531.5,293506.82," ",18,"25-j (LurÃ­n)","Lomas","Lima","Lima","La Molina"," ","WGS84",56,"Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-10-23","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[210,3561,154641251,"Flujo","Flujo de Detrito",8664450,296050," ",18,"25-j (LurÃ­n)"," ","Lima","Lima","Cieneguilla"," ","WGS84"," ","Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-11-23","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[211,3627,144721203,"Caida","Caída de Rocas",8676281.31,287673.87," ",18,"24-j (Chosica)"," ","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84",56,"Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-11-13","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[212,3637,154641195,"Otro Peligro","Erosión Fluvial",8671057.4,293058.81,390,18,"25-j (LurÃ­n)","Puente  Ramiro Priale","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84",56,"Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-09-12","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[213,3638,154841196,"Caida","Caída de Rocas",8669383.4,284358.94," ",18,"25-j (LurÃ­n)","Cerro ViÃ±a","Lima","Lima","El Agustino"," ","WGS84",56,"Medio","Medio","Riesgo Medio"," ","2008-09-15","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[214,3639,154841197,"Otro Peligro","Erosión Fluvial",8670031.4,286533.9," ",18,"25-j (LurÃ­n)","Mirador 1 Las Palmeras. Sedapalpuente Huaycoloro","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",56,"Medio","Medio","Riesgo Medio"," ","2008-09-15","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[215,3640,154641202,"Flujo","Flujo de Lodo",8669171.41999999,290338.849999999,380,18,"25-j (LurÃ­n)"," ","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84",56,"Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-10-15","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[216,3641,154641192,"Caida","Caída de Rocas",8669170,291479,383,18,"25-j (LurÃ­n)","Nuevo Horizonte","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84"," ","Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-09-15","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[217,3642,154641199,"Caida","Caída de Rocas",8667431.43999999,291038.849999999,395,18,"25-j (LurÃ­n)","Aahh Chincha De Ate","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84",56,"Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-09-15","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[218,3643,154641198,"Caida","Caída de Rocas",8668801.41999999,291257.84,383,18,"25-j (LurÃ­n)","Nuevo Horizonte","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84",56,"Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-09-15","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[219,3644,154641200,"Flujo","Flujo de Detrito",8666637.46,293354.81," ",18,"25-j (LurÃ­n)","Arenera \"\"San MartÃ­n De Porres\"\"","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84",56,"Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-09-15","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[220,3645,154641201,"Caida","Caída de Rocas",8667731.43999999,290478.849999999," ",18,"25-j (LurÃ­n)"," ","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84",56,"Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-09-15","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[221,3646,154641203,"Otro Peligro","Erosión de Ladera",8666181.46,289428.87,320,18,"25-j (LurÃ­n)"," ","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84",56," "," "," "," ","2008-09-15","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[222,3647,154641204,"Caida","Caída de Rocas",8667031.43999999,289178.87,380,18,"25-j (LurÃ­n)"," ","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84",56,"Medio","Medio","Riesgo Medio"," ","2008-09-15","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[223,3648,154641205,"Caida","Caída de Rocas",8669731.41,293578.799999999," ",18,"25-j (LurÃ­n)","Municipalidad","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84",56,"Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-09-15","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[224,3701,154641151,"Flujo","Flujo de Detrito",8669951.42999999,302198.679999999,778,18,"25-j (LurÃ­n)","Zona De K De HuaycÃ¡n (Ucv 158c)","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84",56," "," "," "," ","2008-08-29","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[225,3702,154641148,"Flujo","Flujo de Detrito",8669737.42999999,303558.659999999,880,18,"25-j (LurÃ­n)"," ","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84",56,"Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-08-29","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[226,3703,154641145,"Flujo","Flujo de Detrito",8671405.41,303758.659999999,828,18,"25-j (LurÃ­n)"," ","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84",56,"Alto","Alto","Riesgo Alto"," ","2008-08-29","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[227,3704,154641143,"Flujo","Flujo de Detrito",8671871.4,302445.679999999,678,18,"25-j (LurÃ­n)","Sector N HuaycÃ¡n","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84",56,"Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-08-29","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[228,3705,154731604,"Flujo","Flujo de Detrito",8672799.39,301282.69,570,18,"24-j (Chosica)","Villa Tusan","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84",56,"Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-09-29","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[229,3706,154731605,"Caida","Caída de Rocas",8675681.33,290978.83," ",18,"24-j (Chosica)","Aahh Violeta Correa","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84",56,"Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-08-25","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[230,3707,154731606,"Caida","Caída de Rocas",8675131.33,291228.83,460,18,"24-j (Chosica)","Aahh La CampiÃ±a","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84",56,"Alto","Alto","Riesgo Alto"," ","2008-08-25","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[231,3708,154731586,"Caida","Caída de Rocas",8674850,287700," ",18,"24-j (Chosica)","Valle El Triunfo","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," ","Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-10-26","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[232,3709,154731584,"Caida","Caída de Rocas",8676511.31,288078.87," ",18,"24-j (Chosica)","Anexo 08","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84",56,"Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-08-26","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[233,3710,154731593,"Caida","Caída de Rocas",8673011.35999999,287578.88,480,18,"24-j (Chosica)","Los Portales","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84",56,"Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-08-27","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[234,3711,154731595,"Caida","Caída de Rocas",8673531.36999999,296918.75,500,18,"24-j (Chosica)","Aahh ParaÃ­so De Carapongo","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84",56,"Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-08-27","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[235,3712,154731589,"Caida","Caída de Rocas",8673681.34999999,286878.89,520,18,"24-j (Chosica)","Aahh: Los Portales De Basilio Auqui","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84",56,"Alto","Alto","Riesgo Alto"," ","2008-08-27","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[236,3713,154731608,"Caida","Caída de Rocas",8673576,301547," ",18,"24-j (Chosica)","Villa Mercedes","Lima","Lima","Chaclacayo"," ","WGS84"," ","Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-08-28","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[237,3714,154731598,"Caida","Caída de Rocas",8672431.38,294228.789999999,445,18,"25-j (LurÃ­n)","AsociaciÃ³n De Vivienda Los Tulipanaes","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84",56,"Alto","Alto","Riesgo Alto"," ","2008-08-28","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[238,3715,154641141,"Caida","Caída de Rocas",8671911.38,293478.799999999,425,18,"25-j (LurÃ­n)","Anexo Santa MarÃ­a","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84",56,"Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-08-28","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[239,3716,154641140,"Caida","Caída de Rocas",8671931.38,294048.789999999,430,18,"25-j (LurÃ­n)","CÂº Matahuey","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84",56,"Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-08-28","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[240,3717,154641079,"Caida","Caída de Rocas",8671181.41999999,305078.64,990,18,"25-j (LurÃ­n)","Zona X HuaycÃ¡n","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84",56,"Alto","Alto","Riesgo Alto"," ","2008-08-29","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[241,3718,154641153,"Caida","Caída de Rocas",8669231.43999999,302378.679999999,880,18,"25-j (LurÃ­n)","Zona X HuaycÃ¡n","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84",56," "," "," "," ","2008-08-29","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[242,3719,154641150,"Caida","Caída de Rocas",8669481.43999999,302998.669999999,850,18,"25-j (LurÃ­n)","Zona T HuaycÃ¡n","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84",56," "," "," "," ","2008-08-29","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[243,3720,154641149,"Caida","Caída de Rocas",8669731.42999999,303878.659999999,880,18,"25-j (LurÃ­n)","Zona S HuaycÃ¡n","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84",56,"Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-08-29","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[244,3721,154641147,"Caida","Caída de Rocas",8671275.41,302793.669999999,728,18,"25-j (LurÃ­n)","Zona O De HuaycÃ¡n","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84",56,"Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-08-29","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[245,3722,154641146,"Caida","Caída de Rocas",8671800,304000,720,18,"25-j (LurÃ­n)","Zona Z De HuaycÃ¡n","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84"," ","Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-08-29","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[246,3723,154841144,"Caida","Caída de Rocas",8672231.4,302778.669999999,700,18,"25-j (LurÃ­n)"," ","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84",56,"Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-08-29","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[247,3724,154841164,"Otro Peligro","Erosión de Ladera",8670312,300800,750,18,"25-j (LurÃ­n)","Cieneguilla","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84"," ","Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-09-08","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[248,3725,154841166,"Caida","Caída de Rocas",8669981.41999999,299778.719999999,750,18,"25-j (LurÃ­n)","Cieneguilla","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84",56,"Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-09-09","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[249,3726,154841159,"Caida","Caída de Rocas",8668241.44999999,301028.7,880,18,"25-j (LurÃ­n)","Zona R HuaycÃ¡n","Lima","Lima","Cieneguilla"," ","WGS84",56,"Alto","Alto","Riesgo Alto"," ","2008-09-08","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[250,3727,154641157,"Caida","Caída de Rocas",8668481.44999999,301778.69," ",18,"25-j (LurÃ­n)"," Sector R HuaycÃ¡n","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84",56,"Alto","Alto","Riesgo Alto"," ","2008-09-09","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[251,3728,154641155,"Caida","Caída de Rocas",8670347.41999999,303378.669999999," ",18,"25-j (LurÃ­n)","Zona S HuaycÃ¡n","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84",56,"Alto","Alto","Riesgo Alto"," ","2008-09-08","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[252,3729,154841165,"Flujo","Flujo de Detrito",8670350,300010,710,18,"25-j (LurÃ­n)","HuaycÃ¡n","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84"," ","Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-09-08","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[253,3730,154641163,"Flujo","Flujo de Detrito",8669759.42999999,300619.71," ",18,"25-j (LurÃ­n)"," ","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84",56,"Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-09-08","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[254,3731,154641162,"Flujo","Flujo de Detrito",8669445.42999999,300248.71,780,18,"25-j (LurÃ­n)","Zona I HuaycÃ¡n","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84",56,"Alto","Bajo","Riesgo Bajo"," ","2008-09-08","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[255,3732,154641161,"Flujo","Flujo de Detrito",8669501.42999999,301164.7,750,18,"25-j (LurÃ­n)","Zona I HuaycÃ¡n","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84",56," "," "," "," ","2008-09-08","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[256,3733,154641160,"Flujo","Flujo de Detrito",8669590,301351,812,18,"25-j (LurÃ­n)","Zona J HuaycÃ¡n","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84"," "," "," "," "," ","2008-09-08","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[257,3734,154641158,"Flujo","Flujo de Detrito",8668245.44999999,300973.7," ",18,"25-j (LurÃ­n)","HuaycÃ¡n Zona R","Lima","Lima","Cieneguilla"," ","WGS84",56,"Alto","Alto","Riesgo Alto"," ","2008-09-08","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[258,3735,154641156,"Flujo","Flujo de Detrito",8668485.44999999,301743.69,908,18,"25-j (LurÃ­n)","Zona R HuaycÃ¡n","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84",56,"Alto","Alto","Riesgo Alto"," ","2008-09-08","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[259,3736,154641154,"Flujo","Flujo de Detrito",8670281.42999999,303378.669999999," ",18,"25-j (LurÃ­n)","Zona S HuaycÃ¡n","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84",56,"Alto","Alto","Riesgo Alto"," ","2008-09-08","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[260,3737,154641172,"Caida","Caída de Rocas",8671131.4,297528.75,550,18,"25-j (LurÃ­n)","Cieneguilla","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84",56,"Alto","Medio","Riesgo Medio"," ","2008-09-09","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[261,3738,154641173,"Flujo","Flujo de Detrito",8670931.4,296928.76," ",18,"25-j (LurÃ­n)","Ruinas","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84",56,"Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-09-09","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[262,3740,154611106,"Caida","Caída de Rocas",8671081.41,299528.719999999," ",18,"25-j (LurÃ­n)","Aahh Las Lomas","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84",56,"Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-09-09","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[263,3741,154611170,"Caida","Caída de Rocas",8670941.41,299508.719999999,360,18,"25-j (LurÃ­n)","HuaycÃ¡n","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84",56,"Alto","Medio","Riesgo Medio"," ","2008-09-09","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[264,3742,154641169,"Caida","Caída de Rocas",8670481.41999999,299678.719999999," ",18,"25-j (LurÃ­n)","Aahh Nuevo Progreso.","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84",56,"Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-09-09","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[265,3743,154641167,"Caida","Caída de Rocas",8669781.42999999,300068.71," ",18,"25-j (LurÃ­n)","30 De Mayo  Horacio Zevallos","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84",56,"Alto","Medio","Riesgo Medio"," ","2008-09-09","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[266,3744,154641168,"Caida","Caída de Rocas",8670001.41999999,299803.719999999," ",18,"25-j (LurÃ­n)"," ","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84",56,"Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-09-09","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[267,3745,154641176,"Caida","Caída de Rocas",8669723.41999999,296828.76," ",18,"25-j (LurÃ­n)","Aahh El Mirador De Santa Clara","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84",56,"Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-09-09","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[268,3746,154731607,"Caida","Caída de Rocas",8674491.33,284518.919999999," ",18,"24-j (Chosica)"," ","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",56,"Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-09-08","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[269,3747,154841182,"Flujo","Flujo de Detrito",8674831.32,284638.919999999,520,18,"24-j (Chosica)","Santa Clara","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",56,"Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-09-10","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[270,3748,154641175,"Flujo","Flujo de Detrito",8669511.41999999,297138.75,613,18,"25-j (LurÃ­n)","El Mirador De Santa Clara","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84",56,"Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-09-10","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[271,3749,154641179,"Caida","Caída de Rocas",8669466.41999999,294426.789999999," ",18,"25-j (LurÃ­n)"," ","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84",56,"Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-09-10","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[272,3750,154641178,"Caida","Caída de Rocas",8670031.41999999,296298.77,450,18,"25-j (LurÃ­n)"," ","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84",56,"Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-09-10","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[273,3751,154841180,"Flujo","Caída de Rocas",8674261.33,284318.929999999,588,18,"24-j (Chosica)","Santa Clara. Roncadora 15 De Noviembre","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",56,"Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-09-10","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[274,3752,154641181,"Caida","Caída de Rocas",8668051.44999999,297098.76,580,18,"25-j (LurÃ­n)","15 De Noviembre Roncadora","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84",56,"Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-09-10","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[275,3753,154641183,"Caida","Caída de Rocas",8668061.43999999,296578.77," ",18,"25-j (LurÃ­n)","Estela Maris","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84",56,"Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-09-10","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[276,3754,154641184,"Caida","Caída de Rocas",8668271.43999999,296198.77," ",18,"25-j (LurÃ­n)","Santa Clara","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84",56,"Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-09-10","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[277,3755,154841185,"Caida","Caída de Rocas",8667231.44999999,293628.81,550,18,"25-j (LurÃ­n)"," ","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84",56,"Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-09-12","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[278,3756,144841186,"Otro Peligro","Erosión Fluvial",8672440,299300," ",18,"25-j (LurÃ­n)","Carretera Central Km 15+500","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84"," ","Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-09-12","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[279,3757,154641187,"Flujo","Flujo de Detrito",8667360,294945,545,18,"25-j (LurÃ­n)"," ","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84"," ","Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-09-12","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[280,3758,154641188,"Caida","Caída de Rocas",8667001.46,294758.789999999," ",18,"25-j (LurÃ­n)"," ","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84",56,"Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-09-12","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[281,3759,154641189,"Flujo","Flujo de Detrito",8667056,294266,530,18,"25-j (LurÃ­n)"," ","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84"," ","Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-09-12","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[282,3760,154841190,"Flujo","Flujo de Detrito",8667500,294150," ",18,"25-j (LurÃ­n)","Santa Clara . CÃ¡ceres","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84"," ","Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-09-12","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[283,3761,154641191,"Otro Peligro","Hundimiento",8668011.43999999,294028.799999999," ",18,"25-j (LurÃ­n)","Nueva America. Las Arenas","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84",56,"Alto","Muy Alto","Riesgo muy Alto"," ","2008-10-12","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[284,3762,154641192,"Caida","Caída de Rocas",8668531.42999999,293878.799999999," ",18,"25-j (LurÃ­n)","Antena 2000/ Mirador","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84",56,"Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-09-12","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[285,3763,154641193,"Flujo","Flujo de Detrito",8668300,293450," ",18,"25-j (LurÃ­n)","Santa Clara Amauta B","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84"," "," "," "," "," ","2008-09-12","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[286,3764,154641194,"Caida","Caída de Rocas",8667777.43999999,292458.82,461,18,"25-j (LurÃ­n)"," ","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84",56,"Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-09-12","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[287,3765,154731153,"Flujo","Flujo de Detrito",8681831.23,288068.859999999,780,18,"24-j (Chosica)","Las Lomas","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4," "," "," "," ","2008-05-22","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[288,3766,154731154,"Flujo","Flujo de Detrito",8680731.25,287278.87,700,18,"24-j (Chosica)","Las Lomas/ChancherÃ­a Baja","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84"," ","Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-22","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[289,3767,154731155,"Flujo","Flujo de Detrito",8680549.25,287896.859999999,695,18,"24-j (Chosica)","San Antonio De Chaclla/ Las Lomas","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-22","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[290,3768,154731156,"Vuelco","Vuelco",8680251.25,287458.87,720,18,"24-j (Chosica)"," ","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Medio","Medio","Riesgo Medio"," ","2008-05-22","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[291,3769,154731157,"Flujo","Flujo de Detrito",8682159.23,287109.87,625,18,"24-j (Chosica)"," ","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4," "," "," "," ","2008-05-22","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[292,3770,154731158,"Caida","Caída de Rocas",8682231.23,287298.87,630,18,"24-j (Chosica)","San Antonio De Chaclla/San Isidro","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Medio","Bajo","Riesgo Bajo"," ","2008-05-22","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[293,3771,154731159,"Caida","Caída de Rocas",8682731.22,287578.859999999,740,18,"24-j (Chosica)","San Antonio De Chaclla/Villa El Sol","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4," "," "," "," ","2008-05-22","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[294,3772,154731160,"Flujo","Flujo de Detrito",8682051.23,287898.859999999,680,18,"24-j (Chosica)","San Antonio De Chaclla/Villa Del Sol","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-22","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[295,3773,154731161,"Flujo","Flujo de Detrito",8676351,288398,500,18,"24-j (Chosica)","Jicamarca Anexo 8","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84",4,"Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-05-22","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[296,3774,154731162,"Caida","Caída de Rocas",8677905.28999999,288443.859999999," ",18,"24-j (Chosica)","Jicamaraca Anexo 8","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84",4,"Medio","Medio","Riesgo Medio"," ","2008-05-22","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[297,3775,154731163,"Flujo","Flujo de Detrito",8678197.27999999,288546.859999999,900,18,"24-j (Chosica)"," ","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-22","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[298,3776,154731164,"Otro Peligro","Erosión de Ladera",8678621.27999999,288447.859999999,840,18,"24-j (Chosica)","San Antonio De Chaclla/El Pedregal Alto","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Medio","Medio","Riesgo Medio"," ","2008-05-22","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[299,3777,154731165,"Flujo","Flujo de Detrito",8678823.27999999,288477.859999999,830,18,"24-j (Chosica)","San Antonio De Chaclla/ Pedregal Alto","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Medio","Medio","Riesgo Medio"," ","2008-05-22","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[300,3778,154731166,"Caida","Caída de Rocas",8679191.26999999,288658.859999999,830,18,"24-j (Chosica)","San Antonio De Pedregal/Pedregal Alto","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4," "," "," "," ","2008-05-22","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[301,3779,154731167,"Caida","Caída de Rocas",8678651.27999999,287578.87,850,18,"24-j (Chosica)","San Antonio De Chaclla/Pedregal Alto/Cantera","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4," "," "," "," ","2008-05-22","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[302,3780,154731168,"Flujo","Flujo de Detrito",8679431.26999999,287678.87,750,18,"24-j (Chosica)","San Aqntonio De Chaclla/El Pedregal Alto","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-23","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[303,3781,154731169,"Flujo","Flujo de Detrito",8678411.27999999,289318.849999999," ",18,"24-j (Chosica)","San Antonio De Chaclla/Jicamarac Anexo 8","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84",4," "," "," "," ","2008-05-23","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[304,3782,154731170,"Flujo","Flujo de Detrito",8678801.27999999,289538.84," ",18,"24-j (Chosica)","San Antonoio De Chaclla/Anexo 8 Jicamarca","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84",4," "," "," "," ","2008-05-23","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[305,3783,154731171,"Flujo","Flujo de Detrito",8677901.28999999,289278.849999999,770,18,"24-j (Chosica)","San Antonio De Chaclla/Anexo 8 Jicamarca","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84",4,"Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-23","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[306,3784,154731172,"Otro Peligro","Erosión de Ladera",8677941.28999999,288998.849999999," ",18,"24-j (Chosica)","San Antonio De Chaclla/Anexo 8 Jicamarca","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84",4,"Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-23","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[307,3785,154731173,"Otro Peligro","Erosión de Ladera",8677181.3,289038.849999999,830,18,"24-j (Chosica)"," ","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84",4," "," "," "," ","2008-05-23","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[308,3786,154731174,"Caida","Caída de Rocas",8678893.26999999,288342.859999999,810,18,"24-j (Chosica)","San Antonio De Chaclla/Pedregal Alto","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-23","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[309,3787,154731175,"Caida","Caída de Rocas",8679151.26999999,286918.88," ",18,"24-j (Chosica)","San Antonio De Chaclla/El Pedregal Alto","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-23","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[310,3788,154731176,"Flujo","Flujo de Detrito",8679371.26999999,286898.88,600,18,"24-j (Chosica)","San Antonio De Chaclla/Pedregal Alto","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-23","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[311,3789,154731177,"Caida","Caída de Rocas",8679671.25999999,286048.89,500,18,"24-j (Chosica)","San Juan De Lurigancho/Cangallo/Montenegro","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4," "," "," "," ","2008-05-23","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[312,3790,154731178,"Caida","Caída de Rocas",8678793.26999999,284942.909999999,420,18,"24-j (Chosica)","Motupe","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-23","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[313,3791,154731179,"Caida","Caída de Rocas",8675651.31,283828.929999999,400,18,"24-j (Chosica)","Porvenir","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-23","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[314,3792,154731180,"Flujo","Flujo de Lodo",8674261.33,283908.929999999," ",18,"24-j (Chosica)","Juan Pablo Ii","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-23","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[315,3793,154731181,"Flujo","Flujo de Detrito",8675181.32,283948.929999999," ",18,"24-j (Chosica)"," ","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84"," "," "," "," "," ","2008-05-23","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[316,3794,154731182,"Flujo","Flujo de Detrito",8674881.32,284528.919999999,360,18,"24-j (Chosica)","Nueva Vida","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4," "," "," "," ","2008-05-23","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[317,3795,154731183,"Caida","Caída de Rocas",8674931.32,284758.919999999,380,18,"24-j (Chosica)"," ","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4," "," "," "," ","2008-05-23","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[318,3796,154731184,"Flujo","Flujo de Detrito",8674511.33,284518.919999999,380,18,"24-j (Chosica)","Juan Pablo Ii","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-23","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[319,3797,154731185,"Caida","Caída de Rocas",8674521.33,284358.929999999,350,18,"24-j (Chosica)","Juan Pablo Ii","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-23","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[320,3798,154731186,"Caida","Caída de Rocas",8676371.3,284658.919999999," ",18,"24-j (Chosica)"," ","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4," "," "," "," ","2008-05-23","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[321,3799,154731187,"Vuelco","Vuelco",8676371.3,285108.909999999,400,18,"24-j (Chosica)","Santa Maria.","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-23","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[322,3800,154731188,"Caida","Caída de Rocas",8676671.3,285298.909999999,400,18,"24-j (Chosica)","Santa MarÃ­a","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4," "," "," "," ","2008-05-23","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[323,3801,154731189,"Caida","Caída de Rocas",8676651.3,285038.909999999,380,18,"24-j (Chosica)"," ","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4," "," "," "," ","2008-05-09","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[324,3802,154731190,"Caida","Caída de Rocas",8676041.31,283798.929999999,400,18,"24-j (Chosica)","Lomas Santa MarÃ­a/Huarochiri","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4," "," "," "," ","2008-05-23","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[325,3803,154731191,"Flujo","Flujo de Detrito",8674271.33,283448.94,300,18,"24-j (Chosica)"," ","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84"," ","Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-23","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[326,3804,154731192,"Caida","Caída de Rocas",8674251,283008,280,18,"24-j (Chosica)","Urb. Huanta","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-23","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[327,3805,154731193,"Flujo","Flujo de Detrito",8673791.33999999,282838.95," ",18,"24-j (Chosica)","Huanta Lurigancho","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-23","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[328,3806,154731194,"Flujo","Flujo de Detrito",8673461.33999999,282878.95,260,18,"24-j (Chosica)","Lurigancho/Huanta","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-23","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[329,3807,154731574,"Flujo","Flujo de Detrito",8676805.31,293480.789999999,463,18,"24-j (Chosica)","Saracuto  Alto Grande","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84",56,"Muy Alto","Alto","Riesgo muy Alto"," ","2008-08-25","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[330,3808,154731575,"Flujo","Flujo de Detrito",8676850,293550," ",18,"24-j (Chosica)"," ","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," ","Alto","Alto","Riesgo Alto"," ","2008-08-25","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[331,3809,154731579,"Flujo","Flujo de Detrito",8674767.33999999,291035.83,440,18,"24-j (Chosica)","Aahh ParaÃ­so","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84",56,"Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-08-25","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[332,3810,154731602,"Flujo","Flujo de Detrito",8675345.33,290913.83,505,18,"24-j (Chosica)","Aahh CampiÃ±a","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84",56,"Alto","Bajo","Riesgo Bajo"," ","2008-08-25","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[333,3811,154731578,"Flujo","Flujo de Detrito",8675697.33,291168.83,520,18,"24-j (Chosica)"," ","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84",56,"Alto","Alto","Riesgo Alto"," ","2008-08-25","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[334,3812,154731577,"Flujo","Flujo de Detrito",8675439.33,292122.81,478,18,"24-j (Chosica)","AsociaciÃ³n De Viviendas UniÃ³n Progreso Los Gladiolos","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84",56," "," "," "," ","2008-08-25","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[335,3813,154731603,"Flujo","Flujo de Detrito",8674842,293492,415,18,"24-j (Chosica)","Qda. Jicamarca","Lima","Lima","Lurigancho","Rimac","WGS84",46,"Medio","Medio","Riesgo Medio"," ","2008-08-25","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[336,3814,154731576,"Flujo","Flujo de Detrito",8676125,293520," ",18,"24-j (Chosica)","Aahh Saracot5o Grande","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," ","Alto","Alto","Riesgo Alto"," ","2008-08-25","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[337,3815,154731580,"Flujo","Flujo de Detrito",8675827.32,289984.84,560,18,"24-j (Chosica)","Comunidad Campesina ViÃ±a Media Luna","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84",56,"Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-08-25","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[338,3816,154731582,"Flujo","Flujo de Detrito",8675680,290800,470,18,"24-j (Chosica)","Comunidad Campesina ViÃ±a Media Luna","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," ","Alto","Muy Alto","Riesgo muy Alto"," ","2008-08-26","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[339,3817,154731585,"Flujo","Flujo de Detrito",8675031.33,287766.88,430,18,"24-j (Chosica)","Anexo 08 Villa El Sol","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84",56,"Alto","Alto","Riesgo Alto"," ","2008-08-26","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[340,3818,154731581,"Flujo","Flujo de Detrito",8675727.32,290149.84,550,18,"24-j (Chosica)","Comunidad Campesina ViÃ±a Media Luna","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84",56,"Alto","Alto","Riesgo Alto"," ","2008-08-26","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[341,3819,154731587,"Flujo","Flujo de Detrito",8674295.33999999,287174.89,460,18,"24-j (Chosica)","Valle El Triunfo","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84",56,"Alto","Alto","Riesgo Alto"," ","2008-08-26","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[342,3820,154731588,"Flujo","Flujo de Detrito",8673565.34999999,286798.89,503,18,"24-j (Chosica)"," ","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84",56,"Alto","Alto","Riesgo Alto"," ","2008-08-27","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[343,3821,154731591,"Flujo","Flujo de Detrito",8673097.34999999,287361.89,475,18,"24-j (Chosica)"," ","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84",56,"Alto","Alto","Riesgo Alto"," ","2008-08-27","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[344,3822,154731592,"Flujo","Flujo de Detrito",8673841.33999999,287494.88,448,18,"24-j (Chosica)","Aahh Los Portales","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84",56,"Alto","Alto","Riesgo Alto"," ","2008-08-27","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[345,3823,154731594,"Flujo","Flujo de Detrito",8673853.35999999,296933.75,540,18,"24-j (Chosica)"," ","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84",56,"Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-08-27","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[346,3824,154731596,"Flujo","Flujo de Detrito",8673067.36999999,295345.77,473,18,"24-j (Chosica)","Urb. Los Paltos","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84",56,"Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-08-27","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[347,3825,154841140,"Otro Peligro","Erosión Fluvial",8671385.39,294035.789999999,412,18,"25-j (LurÃ­n)","Puente Santa Clara","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84",56,"Medio","Medio","Riesgo Medio"," ","2008-09-28","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[348,3826,154731599,"Flujo","Flujo de Detrito",8673077.38,302033.679999999,620,18,"24-j (Chosica)"," ","Lima","Lima","Chaclacayo"," ","WGS84",56,"Alto","Alto","Riesgo Alto"," ","2008-08-28","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[349,3827,154731597,"Flujo","Flujo de Detrito",8672841.36999999,294811.78,460,18,"24-j (Chosica)","AsociaciÃ³n De Vivieda UniÃ³n Juventud Pachacutec","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84",56,"Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-08-28","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[350,3828,154641152,"Flujo","Flujo de Detrito",8669097.43999999,302208.679999999,846,18,"25-j (LurÃ­n)","Zona X De HuaycÃ¡n","Lima","Lima","Ate"," ","WGS84",56,"Alto","Alto","Riesgo Alto"," ","2008-08-29","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[351,3829,154731087,"Flujo","Flujo de Detrito",8683771,286578,645,18,"24-j (Chosica)","Bunker","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-08","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[352,3830,154731088,"Flujo","Flujo de Detrito",8684451,286258,635,18,"24-j (Chosica)","SeÃ±or De Huanca","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-04","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[353,3831,154731089,"Flujo","Flujo de Detrito",8683991,285978,630,18,"24-j (Chosica)","Villa El Trebol","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-08","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[354,3832,154731090,"Caida","Caída de Rocas",8683251.21,285678.89," ",18,"24-j (Chosica)","Villa El Trebol","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84"," ","Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-08","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[355,3833,154731091,"Flujo","Flujo de Detrito",8683011,286478,620,18,"24-j (Chosica)","San JerÃ³nimo","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84"," ","Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-08","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[356,3834,154731092,"Flujo","Flujo de Detrito",8682851,284878," ",18,"24-j (Chosica)","Bolognesi","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84"," ","Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-08","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[357,3835,154731093,"Caida","Caída de Rocas",8681831.23,284798.9," ",18,"24-j (Chosica)","Bolognesi","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4," "," "," "," ","2008-05-08","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[358,3836,154731094,"Flujo","Flujo de Detrito",8682031,284958," ",18,"24-j (Chosica)","San Antonio","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84"," "," "," "," "," ","2008-05-08","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[359,3837,154731095,"Caida","Caída de Rocas",8682891.21,285388.89," ",18,"24-j (Chosica)"," ","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-08","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[360,3838,154731096,"Caida","Caída de Rocas",8682411.22,285998.89," ",18,"24-j (Chosica)","Bolognesi","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-08","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[361,3839,154731097,"Flujo","Flujo de Detrito",8682351,285238,350,18,"24-j (Chosica)","Grupo Santa Rosa","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4," "," "," "," ","2008-05-08","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[362,3840,154731098,"Caida","Caída de Rocas",8681811.23,285258.9,580,18,"24-j (Chosica)","Grupo Santa Rosa","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4," "," "," "," ","2008-05-08","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[363,3841,154731099,"Caida","Caída de Rocas",8681251.24,285478.9,500,18,"24-j (Chosica)","Valle","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-04","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[364,3842,154731100,"Caida","Caída de Rocas",8680131.25,284158.919999999,490,18,"24-j (Chosica)","Nuevo Amanecer 2","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Muy Alto","Muy Alto","Riesgo muy Alto"," ","2008-05-09","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[365,3843,154731101,"Flujo","Flujo de Detrito",8681031,286158,550,18,"24-j (Chosica)"," ","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84"," ","Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-09","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[366,3844,154731102,"Flujo","Flujo de Detrito",8681171,285838,490,18,"24-j (Chosica)"," ","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84"," ","Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-09","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[367,3845,154731103,"Caida","Caída de Rocas",8680499,284338,500,18,"24-j (Chosica)","Los Cipreces, Los Pinos","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84"," ","Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-12","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[368,3846,154731104,"Caida","Caída de Rocas",8681431.23,283438.919999999," ",18,"24-j (Chosica)","Cuarta EtÃ¡pa Mariategui","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-04","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[369,3847,154731105,"Caida","Caída de Rocas",8680151.25,283538.929999999,500,18,"24-j (Chosica)","Mariategui","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-12","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[370,3848,154731106,"Caida","Caída de Rocas",8679371.25999999,283978.919999999,400,18,"24-j (Chosica)"," ","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-12","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[371,3849,154731107,"Caida","Caída de Rocas",8679767.25,283145.929999999," ",18,"24-j (Chosica)","Q Y S","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84"," "," "," "," "," ","2008-05-12","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[372,3850,144721108,"Caida","Caída de Rocas",8679405,281148," ",18,"24-i (Chancay)","Cristo Rey","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84"," ","Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-12","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[373,3851,144721109,"Caida","Caída de Rocas",8679441,280498," ",18,"24-i (Chancay)","MarÃ­a Jesus/Nuevo Amanecer","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-12","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[374,3852,144721110,"Caida","Caída de Rocas",8679331,281638,480,18,"24-i (Chancay)","SaÃºl Cantoral/Santa Rosa De Lima","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-12","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[375,3853,144721111,"Caida","Caída de Rocas",8679051,281718,430,18,"24-i (Chancay)","Antonio Raymindi/San Juan De Casablanca","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4," "," "," "," ","2008-05-12","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[376,3854,154731112,"Caida","Caída de Rocas",8678211.26999999,283038.94," ",18,"24-j (Chosica)","Aahh Haya De La Torre","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84"," ","Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-13","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[377,3855,154731113,"Caida","Caída de Rocas",8678131.26999999,282478.94," ",18,"24-j (Chosica)","Miguel Grau","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-12","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[378,3856,154731114,"Caida","Caída de Rocas",8677756.27999999,282678.94," ",18,"24-j (Chosica)","Micaela Bastidas/Nueva Luz","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4," "," "," "," ","2008-05-13","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[379,3857,144721115,"Caida","Caída de Rocas",8677152.27999999,280956.969999999," ",18,"24-i (Chancay)","Pedregal/Huascar","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",56," "," "," "," ","2008-05-13","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[380,3858,144721116,"Caida","Caída de Rocas",8676926.28999999,280775.969999999," ",18,"24-i (Chancay)","Nueva JerusalÃ©n","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",56," "," "," "," ","2008-05-13","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[381,3859,144721117,"Caida","Caída de Rocas",8676673,280137,380,18,"24-i (Chancay)","Las Brisas De Huascar/AmpliaciÃ³n C","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84"," ","Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-13","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[382,3860,144721118,"Caida","Caída de Rocas",8677747,280989,440,18,"24-i (Chancay)","Santa Rosa/Mano De Dios","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84"," ","Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-13","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[383,3861,"154731119a","Caida","Caída de Rocas",8677847.27999999,284918.909999999,400,18,"24-j (Chosica)","Juan Landazuri/Los Ã\u0081ngeles Ii","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84"," "," "," "," "," ","2008-05-13","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[384,3862,154731120,"Caida","Caída de Rocas",8678706.26999999,286303.89,550,18,"24-j (Chosica)","Rosal De Canto Grande/Las Huertas/Miguel Grau","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84"," ","Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-14","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[385,3863,154731121,"Caida","Caída de Rocas",8678756.26999999,285767.9,550,18,"24-j (Chosica)","AsociaciÃ³n  El Desarrollo","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-14","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[386,3864,154731122,"Caida","Caída de Rocas",8678479.26999999,285252.9,440,18,"24-j (Chosica)","Rinconada De Portada Del Sol","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4," "," "," "," ","2008-07-14","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[387,3865,154731123,"Caida","Caída de Rocas",8678139,285230," ",18,"24-j (Chosica)","Unidos Al Desarrollo/Mariscal CÃ¡ceres","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84"," ","Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-14","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[388,3866,154731125,"Caida","Caída de Rocas",8676421.3,285977.9,480,18,"24-j (Chosica)","SeÃ±or Del Las Vegas","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84"," ","Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-14","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[389,3867,154731126,"Caida","Caída de Rocas",8676231.3,284258.919999999," ",18,"24-j (Chosica)","Aahh 5 De Julio","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84"," ","Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-14","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[390,3868,154731127,"Caida","Caída de Rocas",8674581.33,284903.919999999," ",18,"24-j (Chosica)"," ","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84"," ","Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-14","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[391,3873,144811132,"Caida","Caída de Rocas",8668819.4,280362.989999999,409,18,"25-i (Lima)","Cerro San Cristobal","Lima","Lima","Rimac"," ","WGS84"," ","Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-20","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[392,3876,154731135,"Caida","Caída de Rocas",8668919.4,280593.989999999,332,18,"25-i (Lima)","Caja De Agua","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84"," "," "," "," "," ","2008-05-20","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[393,3880,154731140,"Flujo","Flujo de Detrito",8680303.25,288207.859999999,739,18,"24-j (Chosica)"," ","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-21","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[394,3881,154731141,"Otro Peligro","Erosión de Ladera",8679851.25999999,288238.859999999,740,18,"24-j (Chosica)"," ","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84"," ","Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-21","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[395,3882,154731142,"Flujo","Flujo de Detrito",8682614.22,287915.859999999," ",18,"24-j (Chosica)"," ","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",56,"Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-21","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[396,3883,154731143,"Flujo","Flujo de Detrito",8683199,288320,785,18,"24-j (Chosica)"," ","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-21","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[397,3884,154731144,"Flujo","Flujo de Detrito",8683525.21,289127.84,912,18,"24-j (Chosica)"," ","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-21","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[398,3885,154731145,"Caida","Caída de Rocas",8683691.21,289278.84,920,18,"24-j (Chosica)"," ","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Medio","Bajo","Riesgo Bajo"," ","2008-05-21","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[399,3886,154731146,"Flujo","Flujo de Detrito",8683945.19999999,288428.849999999,870,18,"24-j (Chosica)"," ","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4," "," "," "," ","2008-05-21","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[400,3887,154731147,"Caida","Caída de Rocas",8684011.19999999,289098.84,900,18,"24-j (Chosica)"," ","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4," "," "," "," ","2008-05-21","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[401,3888,154731148,"Otro Peligro","Erosión de Ladera",8684211.19999999,289258.84,900,18,"24-j (Chosica)"," ","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84"," ","Medio","Bajo","Riesgo Bajo"," ","2008-05-21","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[402,3889,154731149,"Flujo","Flujo de Detrito",8681207.24,287587.87,600,18,"24-j (Chosica)","Cantera","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-21","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[403,3890,154731150,"Otro Peligro","Erosión de Ladera",8680951.24,287598.87,600,18,"24-j (Chosica)"," ","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Medio","Bajo","Riesgo Bajo"," ","2008-05-21","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[404,3891,154731151,"Flujo","Flujo de Detrito",8679660.25999999,287455.87,600,18,"24-j (Chosica)","Parque Porcino De Lomas","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Medio","Alto","Riesgo Medio"," ","2008-05-22","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[405,3892,154731152,"Flujo","Flujo de Detrito",8680071.25999999,288454.859999999,761,18,"24-j (Chosica)","Las Lomas","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4," "," "," "," ","2008-05-22","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[406,3922,154731053,"Caida","Caída de Rocas",8679195.25999999,283761.919999999," ",18,"24-j (Chosica)"," ","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Muy Alto","Medio","Riesgo Alto"," ","2008-05-05","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[407,3923,154731054,"Caida","Caída de Rocas - Derrumbe",8679039.25999999,283038.929999999,383,18,"24-j (Chosica)"," ","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Muy Alto","Medio","Riesgo Alto"," ","2008-05-05","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[408,3924,154731055,"Caida","Caída de Rocas",8670887.36999999,280953.979999999,204,18,"25-i (Lima)","Aahh Los Portales","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Muy Alto","Medio","Riesgo Alto"," ","2008-05-05","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[409,3928,"154741058b","Flujo","Flujo de Detrito",8679957.25999999,288670.849999999," ",18,"24-j (Chosica)","Loma Alta","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4," "," "," "," ","2008-05-07","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[410,3929,154731059,"Caida","Caída de Rocas",8679881.25999999,288538.859999999,560,18,"24-j (Chosica)","Loma Alta","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Muy Alto","Medio","Riesgo Alto"," ","2008-05-07","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[411,3930,154731060,"Flujo","Flujo de Detrito",8679831.25999999,288298.859999999,786,18,"24-j (Chosica)","Loma Alta","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4," "," "," "," ","2008-05-07","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[412,3931,154731061,"Flujo","Flujo de Detrito",8680231,288398,715,18,"24-j (Chosica)","Loma Alta","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Muy Alto","Medio","Riesgo Alto"," ","2008-05-07","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[413,3932,154731062,"Flujo","Flujo de Detrito",8681113,287518,625,18,"24-j (Chosica)"," ","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Muy Alto","Medio","Riesgo Alto"," ","2008-05-07","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[414,3933,154731063,"Caida","Caída de Rocas",8680901.25,287903.859999999," ",18,"24-j (Chosica)"," ","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Muy Alto","Medio","Riesgo Alto"," ","2008-05-07","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[415,3934,154731064,"Flujo","Flujo de Detrito",8683761,288221,823,18,"24-j (Chosica)","Qda Media Luna. Urb. Villa Sol","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Muy Alto","Medio","Riesgo Alto"," ","2008-05-07","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[416,3935,154731065,"Caida","Caída de Rocas",8683851.19999999,288028.849999999,820,18,"24-j (Chosica)","Quebrada Media Luna","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4," "," "," "," ","2008-05-07","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[417,3936,154731066,"Caida","Caída de Rocas",8682751.22,287528.859999999,700,18,"24-j (Chosica)"," ","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4," "," "," "," ","2008-05-07","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[418,3937,154731067,"Caida","Caída de Rocas",8681981.23,288528.849999999," ",18,"24-j (Chosica)","Jicamarca","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",70," "," "," "," ","2008-05-07","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[419,3938,154731068,"Flujo","Flujo de Detrito",8681881,288528,700,18,"24-j (Chosica)","Jicamarca. Rinconada De Villasol.","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84"," "," "," "," "," ","2008-05-07","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[420,3939,154731069,"Otro Peligro","Erosión de Ladera",8682381.22,287898.859999999,715,18,"24-j (Chosica)","Rinconada De Villasol","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4," "," "," "," ","2008-05-07","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[421,3940,154731070,"Caida","Caída de Rocas",8681911.23,289228.84,750,18,"24-j (Chosica)"," ","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Muy Alto","Bajo","Riesgo Medio"," ","2008-05-07","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[422,3941,154731071,"Flujo","Flujo de Detrito",8682081,289278,874,18,"24-j (Chosica)","Rinconada Villa Sol","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84"," "," "," "," "," ","2008-05-07","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[423,3942,154731072,"Flujo","Flujo de Detrito",8682201.23,289098.84," ",18,"24-j (Chosica)","Rinconada Villasol","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Muy Alto","Medio","Riesgo Alto"," ","2008-05-07","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[424,3943,154731073,"Caida","Caída de Rocas",8682231.23,288903.849999999,803,18,"24-j (Chosica)","Rinconada Villa Sol","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84"," ","Muy Alto","Medio","Riesgo Alto"," ","2008-05-07","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[425,3944,154731074,"Caida","Caída de Rocas",8686761.16,287326.859999999," ",18,"24-j (Chosica)","Villa Sagrada","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Muy Alto","Medio","Riesgo Alto"," ","2008-05-08","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[426,3945,154731075,"Flujo","Flujo de Detrito",8686499,287283,900,18,"24-j (Chosica)"," ","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4," "," "," "," ","2008-06-08","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[427,3946,154731076,"Flujo","Flujo de Detrito",8686269.16999999,287839.849999999,864,18,"24-j (Chosica)","Valle Sagrado Los Jardines","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Muy Alto","Medio","Riesgo Alto"," ","2008-05-08","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[428,3947,154731077,"Flujo","Flujo de Detrito",8685951,286998,839,18,"24-j (Chosica)"," ","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-08","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[429,3948,154731078,"Caida","Caída de Rocas",8685791.16999999,286918.87," ",18,"24-j (Chosica)","San Antonio","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84"," ","Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-08","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[430,3949,154731079,"Caida","Caída de Rocas",8685571.17999999,287198.859999999,800,18,"24-j (Chosica)"," ","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84"," "," "," "," "," ","2008-05-08","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[431,3950,154731080,"Flujo","Flujo de Detrito",8685371,287098,780,18,"24-j (Chosica)"," ","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-08","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[432,3951,154731081,"Flujo","Flujo de Detrito",8685211,286658,745,18,"24-j (Chosica)"," ","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-08","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[433,3952,154731082,"Flujo","Flujo de Detrito",8684711,286998,710,18,"24-j (Chosica)"," ","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-08","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[434,3953,154731083,"Flujo","Flujo de Detrito",8684271,287018,679,18,"24-j (Chosica)","Los Encantos/Pampa Canto Grande","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84"," ","Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-08","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[435,3954,154731084,"Flujo","Flujo de Detrito",8684751,286558,680,18,"24-j (Chosica)","Los Pinos","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84"," ","Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-06-08","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[436,3955,154731085,"Caida","Caída de Rocas",8684811.18999999,286378.88,680,18,"24-j (Chosica)","Los Pinos","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84"," ","Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-08","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[437,3956,154731086,"Flujo","Flujo de Detrito",8684191,286758,700,18,"24-j (Chosica)","Valle Sagrado/Los Pinos","Lima","Lima","San Juan De Lurigancho"," ","WGS84",4,"Medio","Muy Alto","Riesgo Alto"," ","2008-05-08","Geología, geomorfología, peligros geológicos y características ingeniero geológicas del área de Lima.\r\n"]
[438,0," ","Otros Peligros","Hundimiento",8667370,282684," ",18," ","Asentamiento Humano 7 de Octubre - El Agustino","Lima","Lima","El Agustino","Rímac","WGS84"," "," "," "," "," ","1997-08-01","Inspección de Viviendas afectadas por hundimientos en el Asentamiento Humano 7 de Octubre","IT-1997"]
[439,0," ","Flujo","Flujo de Detrito",8681150,317300," ",18," ","Quebrada La Ronda, sector Piedra Grande-Chosica","Lima","Lima","Chosica","Rímac","WGS84"," "," "," "," "," ","1998-01-01","Inspección de Riesgos Geológicos en Prevención a los efectos del fenómeno \"\"El Niño\"\" en la cuenca del Rio Rimac","A5914"]
[440,0," ","Caída","Caída de Rocas",8666469,282862,282,18," ","6ta. Zona del Asentamiento Humano 07 de Octubre, (ladera sur del Cerro San Pedro)","Lima","Lima","El Agustino","Rímac","WGS84"," "," "," "," "," ","2002-12-01","Inspección Geológica en la sexta zona del asentamiento humano 07 de Octubre","A5938"]
[441,0," ","Otros Peligros","Hundimiento",8666243,283807," ",18," ","Asentamiento Humano 9 de Octubre- Ldera Sur del Cerro el Agustino","Lima","Lima","El Agustino","Rímac","WGS84"," "," "," "," "," ","2003-07-01","Inspección Ingeniero Geológica al área de viviendas afectadas por Hundimientos en el AA.HH. 09 de Octubre","IT-2003"]
[442,0," ","Caída","Caída de Roca y Derrumbe",8669523,279920," ",18," ","AA.HH. Señor de los Milagros","Lima","Lima","San Juan de Lurigancho","Lurín","WGS84"," "," "," "," "," ","2008-10-01","Evaluación de Caída de Rocas en el asentamiento Humano Señor de los Milagros","IT-2008-2"]
[443,0," ","Otros Peligros","Hundimiento",8666386,282330,250,18," ","AA.HH. San Pedro de Ate","Lima","Lima","El Agustino","Rímac","WGS84"," "," "," "," "," ","2008-12-01","Inspección de seguridad física del AA.HH.San Pedro de Ate","IT-2008-3"]
[444,0," ","Flujo","Flujo de Detrito",8667354.8158,291669.670608," ",18," ","Complelo Arqueológico Catalina Huanca","Lima","Lima","Ate Vitarte","Rímac","WGS84"," "," "," "," "," ","2008-01-01","Inspección Técnica al Complejo Arqueológico Catalina Huanca - Lima","IT- 2008-1"]
[445,0," ","Flujo","Flujo de Detrito",8675309.76332999,309943.497091999," ",18," ","Quebrada los Cóndores- Margen Izquierda del río Rímac","Lima","Lima","Chaclacayo","Rímac","WGS84"," "," "," "," "," ","2012-06-01","Flujos deDetritos del 05/04/2012 entre las quebradas la Ronda y Los Cóndores, margen izquierda del río Rímac, Características Geodinámicas y Evaluación de Peligro","A6608"]
[446,0," ","Flujo","Flujo de Detrito",8676802.01631,311228.845496," ",18," ","Quebrada los Coricancha - Margen Izquierda del río Rímac","Lima","Lima","Chaclacayo","Rímac","WGS84"," "," "," "," "," ","2012-06-01","Flujos deDetritos del 05/04/2012 entre las quebradas la Ronda y Los Cóndores, margen izquierda del río Rímac, Características Geodinámicas y Evaluación de Peligro","A6608"]
[447,0," ","Flujo","Flujo de Detrito",8677145.55199999,313004.309047," ",18," ","Quebrada California - Margen Izquierda del río Rímac","Lima","Lima","Lurigancho","Rímac","WGS84"," "," "," "," "," ","2012-06-01","Flujos deDetritos del 05/04/2012 entre las quebradas la Ronda y Los Cóndores, margen izquierda del río Rímac, Características Geodinámicas y Evaluación de Peligro","A6608"]
[448,0," ","Flujo","Flujo de Detrito",8678406.77036,314146.041329999," ",18," ","Quebrada la Cantuta - Margen Izquierda del río Rímac","Lima","Lima","Lurigancho","Rímac","WGS84"," "," "," "," "," ","2012-06-01","Flujos deDetritos del 05/04/2012 entre las quebradas la Ronda y Los Cóndores, margen izquierda del río Rímac, Características Geodinámicas y Evaluación de Peligro","A6608"]
[449,0," ","Flujo","Flujo de Detrito",8680377.60263,317408.783689," ",18," ","Quebrada la Ronda - Margen Izquierda del río Rímac","Lima","Lima","Lurigancho","Rímac","WGS84"," "," "," "," "," ","2012-06-01","Flujos deDetritos del 05/04/2012 entre las quebradas la Ronda y Los Cóndores, margen izquierda del río Rímac, Características Geodinámicas y Evaluación de Peligro","A6608"]
[450,0," ","Flujo","Flujo de Detrito",8680157.55351999,316399.491503999," ",18," ","Quebrada Dos Barrios - Margen Izquierda del río Rímac","Lima","Lima","Lurigancho","Rímac","WGS84"," "," "," "," "," ","2012-06-01","Flujos deDetritos del 05/04/2012 entre las quebradas la Ronda y Los Cóndores, margen izquierda del río Rímac, Características Geodinámicas y Evaluación de Peligro","A6608"]
[451,0," ","Otro Peligro","Arenamiento",8666800,283480,406,18," ","Flanco Sureste del Cerro EL Agustino","Lima"," Lima","Santa Anita","Rímac","WGS84"," "," "," "," "," ","2019-10-01"," Evaluación de Peligros Geológicos en los Centros Poblados del Cerro El Agustino","A6964"]
[452,0," ","Caída","Caída de Rocas",8667100,283500,435,18," ","Parte Alta de la Cooperativa de Viviendas Virgen de las Nieves","Lima","Lima","Santa Anita","Rímac","WGS84"," "," "," "," "," ","2019-10-01"," Evaluación de Peligros Geológicos en los Centros Poblados del Cerro El Agustino","A6964"]
[453,0," ","Caída","Caída de Rocas",8666501.69246,283850.552484999," ",18," ","Parte Alta de la Cooperativa de Viviendas Virgen de las Nieves","Lima","Lima","Santa Anita","Rímac","WGS84"," "," "," "," "," ","2019-10-01","Evaluación de Peligros Geológicos en los Centros Poblados del Cerro El Agustino","A6964"]
[454,0," ","Caída","Caída de Rocas",8666668.90946,283784.935686999," ",18," ","Parte Alta de la Cooperativa de Viviendas Virgen de las Nieves","Lima","Lima","Santa Anita","Rímac","WGS84"," "," "," "," "," ","2019-10-01","Evaluación de Peligros Geológicos en los Centros Poblados del Cerro El Agustino","A6964"]
[455,0," ","Caída","Caída de Rocas",8666727.11790999,283645.235408," ",18," ","Parte Alta de la Cooperativa de Viviendas Virgen de las Nieves","Lima","Lima","Santa Anita","Rímac","WGS84"," "," "," "," "," ","2019-10-01","Evaluación de Peligros Geológicos en los Centros Poblados del Cerro El Agustino","A6964"]
[456,0," ","Caída","Caída de Rocas",8667042.50187999,283785.994023," ",18," ","Parte Alta de la Cooperativa de Viviendas Virgen de las Nieves","Lima","Lima","Santa Anita","Rímac","WGS84"," "," "," "," "," ","2019-10-01","Evaluación de Peligros Geológicos en los Centros Poblados del Cerro El Agustino","A6964"]
[457,0," ","Caída","Caída de Rocas",8666986.4101,284339.503463," ",18," ","Parte Alta del AA.HH. Los Hijos de Perales","Lima","Lima","Santa Anita","Rímac","WGS84"," "," "," "," "," ","2019-10-01","Evaluación de Peligros Geológicos en los Centros Poblados del Cerro El Agustino","A6964"]
[458,0," ","Caída","Caída de Rocas",8667245.70227999,283810.335737999," ",18," ","Parte Alta del AA.HH. Vista Alegre","Lima","Lima","Santa Anita","Rímac","WGS84"," "," "," "," "," ","2019-10-01","Evaluación de Peligros Geológicos en los Centros Poblados del Cerro El Agustino","A6964"]
[459,0," ","Caída","Caída de Rocas",8667265.81066,283617.718685999," ",18," ","Parte Alta del AA.HH. Las Malvinas","Lima","Lima","Santa Anita","Rímac","WGS84","V"," "," "," "," ","2019-10-01","Evaluación de Peligros Geológicos en los Centros Poblados del Cerro El Agustino","A6964"]
[460,0," ","Flujo","Flujo de Detrito",8671324,298741," ",18," ","AA.HH. Los Álamos de la Gloria","Lima","Lima","Ate Vitarte","Rímac","WGS84"," "," "," "," "," ","2019-01-01","Inspección Geológica en el Asentamiento Humano Álamos de la Gloria","A6861"]
[461,0," ","Otro Peligro","Erosión Fluvial",8680312.11776999,315803.306979999," ",18," ","AA.HH. Cantagallo","Lima","Lima","Lurigancho","Rímac","WGS84"," "," "," "," "," ","2018-03-01","Peligros por Erosión Fluvial en los Sectores La Perla y Cantagallo - Chosica","A6805"]
[462,0," ","Otro Peligro","Erosión Fluvial",8680624.8559,315966.290639," ",18," ","AA.HH. La Perla - Florida","Lima","Lima","Lurigancho","Rímac","WGS84"," "," "," "," "," ","2018-03-01","Peligros por Erosión Fluvial en los Sectores La Perla y Cantagallo - Chosica","A6805"]
[463,0," ","Flujo","Flujo de Detrito",8670893,300019," ",18," ","Huaycán- Pariachi- Gloria","Lima","Lima","Ate Vitarte"," ","WGS84"," "," "," "," "," ","2014-07-01","Zonas Críticas por Peligros Geológicos en la Región Lima - Primer Reporte","IT-2014"]
[464,0," ","Otro Peligro","Hundimiento",8669609,296557," ",18," ","AA.HH. Santa Clara","Lima","Lima","Ate Vitarte"," ","WGS84"," "," "," "," "," ","2014-07-01","Zonas Críticas por Peligros Geológicos en la Región Lima - Primer Reporte","IT-2014"]
[465,0," ","Otro Peligro","Erosión Fluvial",8671740,294100," ",18," ","Ramiro Prialé- Puente Santa Clara","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," "," "," "," "," ","2014-07-01","Zonas Críticas por Peligros Geológicos en la Región Lima - Primer Reporte","IT-2014"]
[466,0," ","Flujo","Flujo de Detrito",8677446,294555," ",18," ","Quebrada Huaycoloro","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," "," "," "," "," ","2014-07-01","Zonas Críticas por Peligros Geológicos en la Región Lima - Primer Reporte","IT-2014"]
[467,0," ","Flujo","Flujo de Detrito",8676539,304316," ",18," ","Quebrada Vizcachera","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," "," "," "," "," ","2014-07-01","Zonas Críticas por Peligros Geológicos en la Región Lima - Primer Reporte","IT-2014"]
[468,0," ","Otro Peligro","Erosión Fluvial",8676280,307937," ",18," ","Huampani","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," "," "," "," "," ","2014-07-01","Zonas Críticas por Peligros Geológicos en la Región Lima - Primer Reporte","IT-2014"]
[469,0," ","Caída","Caída de Rocas",8673608,299661," ",18," ","Caraponguillo","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," "," "," "," "," ","2014-07-01","Zonas Críticas por Peligros Geológicos en la Región Lima - Primer Reporte","IT-2014"]
[470,0," ","Flujo","Flujo de Detrito",8675418,291126," ",18," ","Quebrada Tensómetro","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," "," "," "," "," ","2014-07-01","Zonas Críticas por Peligros Geológicos en la Región Lima - Primer Reporte","IT-2014"]
[471,0," ","Flujo","Flujo de Detrito",8677142,292936," ",18," ","Saracoto","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," "," "," "," "," ","2014-07-01","Zonas Críticas por Peligros Geológicos en la Región Lima - Primer Reporte","IT-2014"]
[472,0," ","Caída, Flujo","Caída de Roca y  Flujo de Detrito",8674600,287915," ",18," ","Valle El Triunfo","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," "," "," "," "," ","2014-07-01","Zonas Críticas por Peligros Geológicos en la Región Lima - Primer Reporte","IT-2014"]
[473,0," ","Caída, Flujo","Caída de Roca y  Flujo de Detrito",8673521,295350," ",18," ","AA.HH. Unión Juventud Pachacutec/ Tulipanes","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," "," "," "," "," ","2014-07-01","Zonas Críticas por Peligros Geológicos en la Región Lima - Primer Reporte","IT-2014"]
[474,0," ","Flujo","Flujo de Detrito",8677340,312647," ",18," ","Quebrada California","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," "," "," "," "," ","2014-07-01","Zonas Críticas por Peligros Geológicos en la Región Lima - Primer Reporte","IT-2014"]
[475,0," ","Flujo","Flujo de Detrito",8680688,314819," ",18," ","Quebrada Pedregal","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," "," "," "," "," ","2014-07-01","Zonas Críticas por Peligros Geológicos en la Región Lima - Primer Reporte","IT-2014"]
[476,0," ","Flujo","Flujo de Detrito",8678271,314483," ",18," ","Quebrada La Cantuta","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," "," "," "," "," ","2014-07-01","Zonas Críticas por Peligros Geológicos en la Región Lima - Primer Reporte","IT-2014"]
[477,0," ","Flujo","Flujo de Detrito",8679033,311387," ",18," ","Quebrada Santa Maria","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," "," "," "," "," ","2014-07-01","Zonas Críticas por Peligros Geológicos en la Región Lima - Primer Reporte","IT-2014"]
[478,0," ","Otro Peligro","Hundimiento",8666731,283228," ",18," ","Cerro El Agustino","Lima","Lima","El Agustino"," ","WGS84"," "," "," "," "," ","2014-07-01","Zonas Críticas por Peligros Geológicos en la Región Lima - Primer Reporte","IT-2014"]
[479,0," ","Flujo","Flujo de Detrito",8675246,306816," ",18," ","Quebrada Las Cumbres - Chaclayo","Lima","Lima","Chaclacayo"," ","WGS84"," "," "," "," "," ","2014-07-01","Zonas Críticas por Peligros Geológicos en la Región Lima - Primer Reporte","IT-2014"]
[480,0," ","Flujo","Flujo de Detrito",8676105,309472," ",18," ","Quebrada Los Cóndores","Lima","Lima","Chaclacayo"," ","WGS84"," "," "," "," "," ","2014-07-01","Zonas Críticas por Peligros Geológicos en la Región Lima - Primer Reporte","IT-2014"]
[481,0," ","Otro Peligro","Erosión Fluvial",8670320,283793," ",18," ","Zarate - Margomarca","Lima","Lima","San Juan de Lurigancho"," ","WGS84"," "," "," "," "," ","2014-07-01","Zonas Críticas por Peligros Geológicos en la Región Lima - Primer Reporte","IT-2014"]
[482,0," ","Caída","Caída de Rocas",8676108,300006," ",18," ","AA.HH. Victor Raúl Haya De La Torre","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," "," "," "," "," ","2014-07-01","Zonas Críticas por Peligros Geológicos en la Región Lima - Primer Reporte","IT-2014"]
[483,0," ","Caída","Caída de Rocas",8669381,280420," ",18," ","Cerro San Cristobal","Lima","Lima","San Juan de Lurigancho"," ","WGS84"," "," "," "," "," ","2014-07-01","Zonas Críticas por Peligros Geológicos en la Región Lima - Primer Reporte","IT-2014"]
[484,0," ","Caída","Caída de Rocas",8673210,279312," ",18," ","Cerro Canto Chico","Lima","Lima","San Juan de Lurigancho"," ","WGS84"," "," "," "," "," ","2014-07-01","Zonas Críticas por Peligros Geológicos en la Región Lima - Primer Reporte","IT-2014"]
[485,0," ","Caída","Caída de Rocas",8675182,284903," ",18," ","AA.HH. Juan Pablo II / Nuevo Amanecer","Lima","Lima","San Juan de Lurigancho"," ","WGS84"," "," "," "," "," ","2014-07-01","Zonas Críticas por Peligros Geológicos en la Región Lima - Primer Reporte","IT-2014"]
[486,0," ","Caída","Caída de Rocas",8677296,280939," ",18," ","Nuevo Jerusalen","Lima","Lima","San Juan de Lurigancho"," ","WGS84"," "," "," "," "," ","2014-07-01","Zonas Críticas por Peligros Geológicos en la Región Lima - Primer Reporte","IT-2014"]
[487,0," ","Caída","Caída de Rocas",8678670,282948," ",18," ","Saúl Cantoral / Santa Rosa de Lima","Lima","Lima","San Juan de Lurigancho"," ","WGS84"," "," "," "," "," ","2014-07-01","Zonas Críticas por Peligros Geológicos en la Región Lima - Primer Reporte","IT-2014"]
[488,0," ","Caída","Caída de Rocas",8674336,283423," ",18," ","AA.HH. Huanta","Lima","Lima","San Juan de Lurigancho"," ","WGS84"," "," "," "," "," ","2014-07-01","Zonas Críticas por Peligros Geológicos en la Región Lima - Primer Reporte","IT-2014"]
[489,0," ","Caída","Caída de Rocas",8677142,307506," ",18," ","Huampani Alto","Lima","Lima","Lurigancho"," ","WGS84"," "," "," "," "," ","2014-07-01","Zonas Críticas por Peligros Geológicos en la Región Lima - Primer Reporte","IT-2014"]
[490,0," ","Flujo","Flujo de Detrito",8680823.10916999,316875.30917," ",18," ","Sector Pablo Patrón","Lima","Lima","Lurigancho","Rímac","WGS84"," "," "," "," "," ","1998-05-01","Inspección de Riesgos Geológicos en la Quebrada La Ronda","IG-1998-2"]
[491,0," ","Otro Peligro","Erosión Fluvial",8669607.23444,282340.487655," ",18," ","Av. Gran Chimú - San Juan de Lurigancho","Lima","Lima","San Juan de Lurigancho"," ","WGS84"," "," "," "," "," ","2010-02-01","Zonas Críticas por Peligros Geológicos en la Subcuenca Canto Grande - Primer Reporte","IT-2010"]
[492,0," ","Caida","Caída de Rocas",8674931.93174999,283727.753763," ",18," ","AA.HH. Huanta y La Loma de Canto Grande","Lima","Lima","San Juan de Lurigancho"," ","WGS84"," "," "," "," "," ","2010-02-01","Zonas Críticas por Peligros Geológicos en la Subcuenca Canto Grande - Primer Reporte","IT-2010"]
[493,0," ","Caída","Caída de Rocas",8678363.40805999,281441.572800999," ",18," ","AA.HH. Palmeras y Tiwinza, sector Bayovar 3ra Zona","Lima","Lima","San Juan de Lurigancho"," ","WGS84"," "," "," "," "," ","2010-02-01","Zonas Críticas por Peligros Geológicos en la Subcuenca Canto Grande - Primer Reporte","IT-2010"]
[494,0," ","Flujo","Flujo de Detrito",8679001.9724,313894.794373999," ",18," ","Quebrada Quirio","Lima","Lima","Lurigancho-Chosica","Rímac","WGS84"," "," "," "," "," ","2015-04-01","Evaluación Geodinámica de los Flujos de Detritos del 23/03/2015 entre las Quebradas Rayos de sol y Quirio (Chosica) y Cashahuacra (Santa Eulalia)","A6680"]
[495,0," ","Flujo","Flujo de Detrito",8679826.75438,314584.067086," ",18," ","Quebrada Pedregal","Lima","Lima","Lurigancho-Chosica","Rímac","WGS84"," "," "," "," "," ","2015-04-01","Evaluación Geodinámica de los Flujos de Detritos del 23/03/2015 entre las Quebradas Rayos de sol y Quirio (Chosica) y Cashahuacra (Santa Eulalia)","A6680"]
[496,0," ","Flujo","Flujo de Detrito",8680510.86240999,315465.872183," ",18," ","Quebrada La Libertad","Lima","Lima","Lurigancho-Chosica","Rímac","WGS84"," "," "," "," "," ","2015-04-01","Evaluación Geodinámica de los Flujos de Detritos del 23/03/2015 entre las Quebradas Rayos de sol y Quirio (Chosica) y Cashahuacra (Santa Eulalia)","A6680"]
[497,0," ","Flujo","Avalancha de Rocas",8681430.71467,316046.157511," ",18," ","Quebrada Carossio","Lima","Lima","Lurigancho-Chosica","Rímac","WGS84"," "," "," "," "," ","2015-04-01","Evaluación Geodinámica de los Flujos de Detritos del 23/03/2015 entre las Quebradas Rayos de sol y Quirio (Chosica) y Cashahuacra (Santa Eulalia)","A6680"]
[498,0," ","Flujo","Flujo de Detrito",8681893.10143,316644.011206," ",18," ","Quebrada Rayos de Sol","Lima","Lima","Lurigancho-Chosica","Rímac","WGS84"," "," "," "," "," ","2015-04-01","Evaluación Geodinámica de los Flujos de Detritos del 23/03/2015 entre las Quebradas Rayos de sol y Quirio (Chosica) y Cashahuacra (Santa Eulalia)","A6680"]
[499,0," ","Flujo","Flujo de Detrito",8675570,299577,700,18," ","Centro Poblado Virgen del Carmen La Era de Ñaña","Lima","Lima","Lurigancho - Chosica","Rímac","WGS84"," "," "," "," "," ","2015-09-01","Identificación de Peligros Geológicos en el Centro Poblado Virgen del Carmen La Era de Ñaña","OT-2005-1"]
[500,0," ","Flujo","Avalancha de Detritos",8675808.24122999,299197.041428," ",18," ","Centro Poblado Virgen del Carmen La Era de Ñaña","Lima","Lima","Lurigancho - Chosica","Rímac","WGS84"," "," "," "," "," ","2015-09-01","Identificación de Peligros Geológicos en el Centro Poblado Virgen del Carmen La Era de Ñaña","OT-2005-1"]
[501,0," ","Flujo","Avalancha de Detritos",8673796.55721,299518.775405," ",18," ","Centro Poblado Virgen del Carmen La Era de Ñaña","Lima","Lima","Lurigancho - Chosica","Rímac","WGS84"," "," "," "," "," ","2015-09-01","Identificación de Peligros Geológicos en el Centro Poblado Virgen del Carmen La Era de Ñaña","OT-2005-1"]
[502,0," ","Flujo","Avalancha de Detritos",8675083.49311999,301235.818839," ",18," ","Centro Poblado Virgen del Carmen La Era de Ñaña","Lima","Lima","Lurigancho - Chosica","Rímac","WGS84"," "," "," "," "," ","2015-09-01","Identificación de Peligros Geológicos en el Centro Poblado Virgen del Carmen La Era de Ñaña","OT-2005-1"]
[503,0," ","Flujo","Flujo de Detrito",8673389.97515,306256.183895," ",18," ","AA.HH. Las Terrazas de Chaclacayo y La Ensenada","Lima","Lima","Chaclacayo","Rímac","WGS84"," "," "," "," "," ","30/12/1899 00:00:00","Peligros Geológicos en el Distrito de Chaclacayo, Provincia y Departamento de Lima","OT-2005-2"]
[504,0," ","Flujo","Flujo de Detrito",8674952.07828,308412.013205999," ",18," ","Los Tacones","Lima","Lima","Chaclacayo","Rímac","WGS84"," "," "," "," "," ","30/12/1899 00:00:00","Peligros Geológicos en el Distrito de Chaclacayo, Provincia y Departamento de Lima","OT-2005-2"]